건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D21-1블럭 건축계획

▣ 협의의견

<건축분야>

○지하로 내려가는 주차통로가 1층하부에서 2.3m헤드 룸 확보가 어려워       보입니다

<조경분야>

○옥상녹화 청단풍 및 선주목 등 교목 식재영역은 생존이 아니라 바람직한       생육을 위하여 토심 900mm이상 확보하기 바랍니다(p38).

○대상지 남쪽은 인접 건축물에 의한 음영이 발생하므로 음지에도 잘       자라는 소재로 검토하기 바랍니다.

○1층에 계획된 왕벚나무가 적합한지 검토하기 바랍니다.

○느티나무는 장기적으로 볼 때 공간에 비해 커지므로 다른 수종으로       변경 필요합니다.

○편리한 유지관리를 위해 관수설비를 갖추기 바랍니다.

<교통분야>

○지상부 차량 출입구측 보도 삭제하여 6.9m확보하기 바랍니다

(굴곡부삭제 검토)

○지하1층의 직선경사 3.4% 설치한 사유 제시 필요합니다.

- 직선경사내에 주차면 설치시 차량주차 곤란

○주차램프측에 최대한 평탄면 설치하기 바랍니다.

○차량차단기의 설치계획 제시 필요합니다.