건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D33-1블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 교육연구시설(200㎡/1대)에서 교육상 인원이 약 50인에 달하는         바 피교육자의 자동차 수용계획을 감안하여 지구단위계획의 지침         제38조(주차장의 설치)에 따라 130% 이상을 확보하기 바람

○ 차로 폭은 노견의 양측 연석부(300mm*2=600mm)를 제외하고 6m 확보하기 바람

○ 자전거보관소는 접근성을 고려하여 위치 검토 바람

○ 부지 남측과 동측의 조경공간은 주변 건물의 높이와 규모를 고려한 일조         환경을 재검토하여 식재계획을 재수립할 필요가 있음. 이곳에 식재된 수목        들은 주변 건물 등에 둘러싸여 일조환경이 좋지 않으므로 관목과 음수           위주의 소극적 조경 및 이용자들을 위한 소규모 휴식 공간으로 조성하는         것이 바람직함

○ 조경은 오히려 서측과 북측 보행공간과 인접한 공간이 유리하므로 보행자        들에게 녹음과 휴식공간을 제공할 수 있도록 교목위주의 조경 디자인 검토 필요

○ 1층 주차장 진출입부는 험프식 횡단보도 설치 검토

○ 1층 주차장 진출입부의 전면도로 중앙선 침범 방지시설 설치 검토

○ 지상 및 지하주차장의 진출입부 경고등, 반사경 설치 검토

○ 1층 주차장 진출입부 횡단보도에서 주차게이트 구간에 차량대기를 위한          직선구간 최소 6m 이상 설치 검토

○ 지하2층의 주차장 내측부 주차 회차공간 설치 검토