건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 단독주택용지 R1-1블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ X1-X2, Y1-Y2사이의 4층 평면 거실 및 주방 층고가 5.5m로         소규모 주택평면과 비례하여 지나치게 높다고 판단되며 차후 한층        더 실내 증축 할 우려가 매우 높아 보이므로 층고는 상식적 수준으로        낮추어 추후 건축법 위배사실을 초기부터 없애는 것이 바람직하고          다락층 산정식도 재검토 하기 바람

○ 주차구획 규모는 관련규정 기준에 맞게 설치 검토(주차구획선 길이 최소          5m이상)

○ 주외장 재료는 무채색 계열의 단일 주조색으로 입면은 기능한 단순화 필요        하고 Two Tone 권장함

○ 각 실별 지나치게 작은 공간은 제고하고 필요 재실 검토