검사대상기기 신청 및 검사수수료 산출내역

○ 관련근거 : 에너지이용합리화법 제58조(검사대상기기 검사) 및 제53조(수수료)

○ 검사기관 및 납부기관 : 에너지관리공단                             (2017년 11월 기준)

구분 호별		검사대상기기					계속사용 안전검사		비고
		보일러종류	용 량	검사증 번호	만료기간	사용중지 중지신청일	대 수	검사수수료
계		-	-	-	-		6대	1,197,600	-
제 2 처 리 장	1호	노통연관식	200만㎉/h (3.3.TON/H)	1990-01-01847	2005.9.22	2005.9.22	-	-	사용중지 중 (건조시설 폐열활용)
	2호	주철제섹숀 온수보일러	120만㎉/h (2.0TON/H)	2003-11-00945	2013.3.9	2013.3.9	-	-	사용중지 중 (건조시설 폐열활용)
	3호	“	120만㎉/h (2.0TON/H)	2003-11-00946	2013.3.9	2013.3.9	-	-	사용중지 중 (건조시설 폐열활용)
	4호	“	120만㎉/h (2.0TON/H)	2000-01-00820	2013.3.9	2013.3.9	-	-	사용중지 중 (건조시설 폐열활용)
제 3 처 리 장	1호	주철제섹숀 온수보일러	220만㎉/h (3.6TON/H)	2005-11-02260	2017.12.03		1	199,600	“
	2호	“	220만㎉/h (3.6TON/H)	2003-11-01223	2017.12.03		1	199,600
	3호	“	220만㎉/h (3.6TON/H)	2004-11-01752	2017.12.03		1	199,600
	4호	“	220만㎉/h (3.6TON/H)	2004-11-01750	2017.12.03		1	199,600
	5호	“	220만㎉/h (3.6TON/H)	2003-11-01224	2017.12.03		1	199,600
	6호	“	220만㎉/h (3.6TON/H)	2002-11-00317	2017.12.03		1	199,600

※ 보일러의 용량산정에 있어서는 60만㎉/H을 1TON/H으로 산정함.