수질오염물질의 배출허용기준 [단위 : mg/L]
번 호	물 질 명	수질오염물질 기준 (나지역)	비 고
1	생물화학적 산소요구량	120
2	화학적 산소요구량	130
3	부유물질량	120
4	수소이온농도	5.8~8.6
5	노말헥산추출물질함유량	5
6	크롬함유량	2
7	용해성철함유량	10
8	아연함유량	5
9	용해성망간함유량	10
10	불소 함유량	15
11	총대장균군 (CFU/mL)	3000
12	총질소	60
13	총인	8
14	음이온계면활성제	5
15	니켈	3
16	바륨	10
17	나프탈렌	0.5
18	폼알데하이드	5.0
19	에피클로로하이드린	0.3
20	톨루엔	7.0
21	자일렌	5.0
22	구리와 그 화합물	3
23	납과 그 화합물	0.5
24	비소와 그 화합물	0.25
25	수은과 그 화합물	0.005
26	시안화합물	1
27	유기인 화합물	1
28	6가크롬 화합물	0.5
29	카드뮴과 그 화합물	0.1
30	테트라클로로에틸렌	0.1
31	트리클로로에틸렌	0.3
32	페놀류	3
33	폴리클로리네이티드바이페닐	0.003
34	셀레늄과 그 화합물	1
35	벤젠	0.1
36	사염화탄소	0.04
37	디클로로메탄	0.2
38	1,1-디클로로에틸렌	0.3
39	1,2-디클로로에탄	0.3
40	클로로포름	0.8
41	1,4-다이옥산	4
42	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.2
43	염화비닐	0.5
44	아크릴로니트릴	0.2
45	브로모포름	0.3