공 사 명	월드컵대교건설공사 (남단연결로-RAMP-A)	도 면 검 토 서	D A T E	2018년 07월 24일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	1WDSRA-08-SS-004, 006	- 도면상에 강교의 잭업보강재 위치가 받침몰탈과 교각에 걸쳐있는 것으로 보임	- 정확한 위치를 확인하여 받침몰탈에 걸치지 않고 교각에 위치하도록 조치바람	공통
2	1WDSRA-14-SE-016	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- 현재 JACK UP작업으로 손상된 강박스 교량이 많이 존재하고 있음으로 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람	공통