검토의견

사 업 명	공평동 1번지 하나투어빌딩 용도변경 및 대수선
보 행	‣보도, 횡단보도 전면 턱낮춤, 점자블록, 자동차 진입 억제봉(볼라드) 등 교통약자를 위한 이동편의시설이 설치기준을 준수하여 설치될 수 있도록 반영 조치 필요
자전거	‣업무시설 이용자의 편의를 고려하여 자전거주차시설 설치를 반영하고 종합개선안도에 자전거주차시설에 대한 범례와 위치도, 설치대수를 표시바람 ‣주차시설 설치시에는 공기주입기도 함께 설치하기 바람 ‣주차시설은 도난을 방지할 수 있는 프레임묶음형 형태로 설치하기 바라며, 이용자 편의를 고려하여 훼손 방지용 CCTV를 반드시 병행 설치하기 바람 ‣그 외 편의시설로서 도난 및 방치에 관한 경고문, 주차방법(도난을 고려한 이중묶음 안내 등), 주행 시 보행자 및 어린이에 대한 양보 및 주의 등 에티켓, 도로교통법상 차로서 자전거의 기본 안전수칙에 대한 내용도 함께 설치 바람