○ 조경계획 및 기존수목 관련 검토내용

구분	검 토 의 견	비 고
녹지분야	가. 사업개요 - 사 업 명 : 여의교 확장외 1개소 기본 및 실시설계용역 - 위 치 : 여의교 북단 ∼ 대방역간 및 올림픽대로 → 서울교 간 나. 사업내용 - 여의교 확장(도로 확장 8차로 → 9차로, 보도(상류측) 신설 - 올림픽대로 → 여의도간 진입램프 설치(L=712.6m, B=6.4m) 다. 검토내용 - 노들길 수목은 2015년 12월31일자로 영등포구청 공원녹지과로 이관하였으므로 관할구청과 협의 - 지장수목 관련 조치는 이식 및 원상복구를 원칙으로 하며, 이식이 불가할 시 원인자부담금을 징수(훼손자가 관리청과 협의하여 직접 복구할 수 있는 경우에는 그러하지 아니한다) - 한강변(샛강생태공원) 구간은 가로수(팽나무)만 공단이 관리하고, 버드나무 및 관목류 등은 한강관리사업소에서 관리하고 있으니 지장수목 관련하여 정확하게 확인하여 지장수목도면 작성 - 올림픽대로 중앙에 있는 수목(교목, 관목)은 공단에서 관리하고 있으며, 이식도면에 관목물량이 누락되어 추후 이식물량에 반영 - 기존 가로수가 활착되어 있어 가로경관이 우수하므로 진입램프 개설 공사시 기존 가로수 훼손(이식) 최소화 - 이식시 공단직원 입회하에 시행하고, 공단 지정장소에 정식 (이식전 사전협의 요망) - 이식 및 식재에 따른 고사수목이 발생하지 않도록 대책 마련 (수목 고사시 동일수종 및 동일규격 식재) - 이식 후 발생되는 나대지는 원상복구 철저 - 진입램프 개설에 따른 신규 식재계획도가 작성되면 서울시 도로시설과 및 공단과 추후 협의	도로환경처 박성수 02-2290 -6493