- 천호지구 제1종지구단위계획구역내 C2특별계획구역 - 천호동 시유지 마을마당 세부조성 계획 검토의견

□ 검토의견

○ 마을마당 내 폭 6m의 보행공간은 이팝나무, 산벚나무, 느티나무 등 풍부한 녹음을 주는 교목을 1열 식재하여 쾌적한 보행환경이 되도록 조성

○ 소나무는 규격(R40~50)을 다양하게 하여 군식

○ 옹벽 등 인공구조물에 벽면녹화 시행

○ 녹지대 내 배식은 교목-관목-초화류 등 다층식재로 계획.

○ 다년생 초화류를 혼식하여 계절감을 느낄 수 있도록 식재

- 가우라, 꽃백합, 꽃무릇, 휴케라, 붓들레아 등 다양한 초화류를 식재하여 소규모 정원 느낌이 나도록 조성

○ 포장은 물순환 및 침수예방, 수목생육여건 등을 고려하여 투수성 소재 사용

○ 목재데크 및 앉음벽의 목재는 강도와 내구성이 좋은 하드우드 사용

○ 마을마당이 도로변에 인접해있으므로 시민 안전 및 불법주차 방지를 위해 차량 진출입이 가능한 곳에 볼라드 설치

○ 검토의견 반영한 설계도서 보완 제출(식재계획도, 시설물계획도, 포장계획도, 상세 단면도 등)