검토건명	서울형 사방시설 설계 및 시공기준 연구용역
검토의견	▷ 사방댐 준설기준 보완 요망 - 저사량 확보 등 사방댐의 기능유지를 위하여 퇴적물 준설기준을 정립하고 사방댐에 준설위치(기준선 등) 표시 하도록 설계도서에 명시 - 산사태 예방 및 복구시설의 상태확인, 점검, 준설 등 주요시설물에 대한 유지관리와 위치구분이 가능하도록 도면에 진입로를 표시하고 시설표지판을 설치하여 관리할 수 있도록 설계도서에 명시 ▷ 수목 등 관리방안 제시 필요 - 유수에 지장이 되는 수목 등 식생관리를 위하여 진입로 확보가 필요하므로 설계 시 명시하고 지속적 관리방안 제시 ▷ 설계시 구체적 기준 제시 필요 - 모노레일 설시 치 적용기준 제시 - 사방댐 준설시 흡입 준설차 기준 제시