신길동 96-24일원 역세권 장기전세주택 재개발사업

정비계획 및 구역지정을 위한 입안제안(안) 검토의견서

구분	협의의견	비 고
서울시 도로관리과	< 보도포장 분야 > ◦ ‘서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼(Ver2.0)’ 준수 - 보도 신설, 재개발 정비사업은 위 매뉴얼 적용 범위 해당 ◦ 특별시도(영등포로) 보도공사 수반 시, 착공 3개월 전 우리부서로 ‘보도공사 설계 지도점검’ 의뢰 - ‘보도공사 설계 지도·점검의무화’ 행정2부시장 방침 제411호(’09. 8. 13.) ◦ 보도블록은 투수성 블록으로 설치 권장 - ‘서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례’