검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	마곡도시개발사업 개발계획 변경수립 및 실시계획 변경인가 신청에 따른 협의	강서구 마곡동 일대	사업면적 : 3,665,722㎡	마곡조성과 -1262 (‘15.02.12.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○ 사업 시행시 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 환경보전방안검토서에 반영

- 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 저류시설, 빗물이용시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 설치

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간(대규모)	민간(소규모)	비 고
빗물분담량 (mm/hr)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

- 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류․침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)

- 빗물관리시설의 설치계획 및 시설량 산정내용을 제시하고 사업의 인·허가전 서울시(물관리정책과)에 사전협의하여야 함

하수처리수 재이용	○ 마곡지구내 재생수 공급․활용 계획(행정2부시장 방침. `09.06.18)에 따라 하수처리수 재이용 사업을 추진하여 `2016.06월 준공 후 공급할 계획이나, 사업의 경제성 확보 및 재이용 활성화를 위해 지속적인 재처리수 사용처가 확보가 필요한 상황임 ○ 따라서 재처리수 사용처 확보를 위해 마곡도시개발사업 개발계획 변경 시 토지 분양조건에 재처리수 사용, 건축물 신축 시 재처리수 사용 등을 조건부여 및 협의하여 재처리수 사용을 적극 확대하여 주시기 바랍니다.