【월드컵대교 건설공사 남단IC 연결로 기존시설물 철거 관련 검토의견서】

구 분	검 토 의 견	비 고
부속시설물 분야	○ 공사로 인한 기존 도로부속시설물 등 시설물 훼손에 주의하여 주시고, 훼손시 원상복구 시행 ○ 기존 가드레일 철거시 가드레일 단부로 인한 위해 요소가 발생되지 않도록 조치 요망 ○ 측구, 도수로 등 배수시설에 대해 우천 및 집중호우시 해당공사로 인한 자동차전용도로 위해 요소가 발생하지 않도록 공사 중 임시 배수계획을 수립하여 별도 협의 요망 ○ 자동차전용도로 통제를 수반하는 경우『서울시 도로점용 공사장 교통소통 대책 조례』에 따른 공사안내간판 및 안전시설물 설치를 이행하여야 하며, 이를 반영하여 관할 경찰서에서 도로공사 허가를 득한 후 공사 시행 ○ 기타 공사로 인한 모든 민·형사상 책임은 공사발주처에 있으므로 공사장안전관리에 만전을 기하여 주시기 바람 ○ 본 협의와 별도로 전용도로상 통제작업시 당일(통제 및 해제시점), 사고발생(즉시), 기타 특이사항 발생시(주·야간 24시) 전용도로 종합상황실(2290-6112~3)로 반드시 연락 후 작업 요함 ⇒ 교통정보제공(VMS등) 및 민원 대응에 활용	서울시설공단 도로관리처 시설팀 옥현빈 02-2290- 6269
포장분야	○ 월드컵대교 Ramp-A 연결로 시공을 위한 올림픽대로 차로 폭 조정시(당초 3.5m → 변경 3.2m) 기존 차로의 포장 시공이음부상 차륜하중 재하에 따른 포장면 파손이 예상되므로 주기적인 보수 시행 요망 ○ 해당구간 내 포장 파손 등이 발생하지 않도록 포장관리에 만전을 기하여 주시고 포장 파손시 긴급복구를 시행할 수 있도록 조치 요망 ○ 시공완료 후 차로폭 원상복구 시 복구계획에 대해 별도 협의 요망	서울시설공단 도로관리처 포장팀 김원모 02-2290- 6592
기전·통신 분야	○ 현장조사 결과 스틸전선관 등 철거 대상 전기·통신시설물은 자동차전용도로 관리시설이 아님	서울시설공단 도로시설처 기전팀 이유종 02-2290- 6565
	○ 「월드컵대교 남단 IC Ramp-A 기존 구조물 철거협의 요청」관련하여 기존 구조물 철거 예정구간은 서울시 지능형 교통정보 시스템(ITS) 케이블이 존재하지 않으므로 참고 바랍니다	서울시설공단 교통정보처 시설팀 이동수 02-2290- 6582