검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	2016년 수도권(서울시) 개발제한구역관리계획 변경 입지대상시설추가 협의	강동구 진황도로 61길 53	부지면적 : 66,5208㎡ 건축면적 140,410.75(증6,578.98)㎡	공원녹지정책과-1408 (‘15.01.28.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○ 개발사업(건축) 시행시 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 환경보전방안 검토서에 반영

- 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 저류시설, 빗물이용시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 설치

- 건축 인․허가 전 빗물관리시설의 설치계획 및 시설용량을 산정하여 서울시(물관리정책과)와 사전협의 필요

◈ 빗물 분담량 ◈

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간(대규모)	민간(소규모)	비 고
빗물분담량 (mm/hr)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

상수원 보호구역	의견 없음
수질오염 총량관리	의견 없음