검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	면 적	비 고
건축허가(신축) 신청에 따른 협의	은평구 갈현동 477-10 외 6	건축규모 : 각 지상6층(2개동) 연면적 1,382.26㎡ 용 도 : 도시형생활주택(20세대) 및 근생(사무소)	은평구 건축과-21032 (‘15.07.13.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
			소계	점 (한강I_난지)	비점
한강I	2016	BOD	0.15	0.09	0.06
		T-P	0.005	0.005	0.000	비점 기준미만

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의   변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.