검토 의견서

○ 부서명 : 서울교통공사 궤도처

구 분

도기본(안)

검토의견

연결부

STA

∘ 상 선

- 기존 5호선과 신설선이 분기되는 #12 분기기의 시점부를 신설 0k000으로 시작

∘ 의견없음

∘ 하 선

- 기존 유치선의 종점 47k750을 신설 0k000으로 시작

∘ 의견없음

- 참고적으로 기존 유치선 종점 47k750은 토목시설물 종점 거리표이며 궤도시설물 종점 거리표 48k168.774임.

∘ 입출고선

- 신설선과 입・출고선이 분기되는 #8 분기기의 시점부를 신설 0k000으로 시작

∘ 의견없음

∘ 공통사항

- 기존기존 5호선과 신설선을 구분하기 위해 시작점에 “하남선 시점”표기

∘ 의견없음

선로제표

유형

∘ 10m 거리표

- 토목분야 : 백색 바탕에 흑색 문자

- 궤도분야 : 흑색 바탕에 백색 문자

∘ 5호선 부착된 흑색 바탕 백색문자 10m 궤도 거리표는 지하철 건설 후 유지관리시 간이 형식으로 마킹한 제표이며, 2000년 이후 건설된 선로제표는 백색바탕에 흑색문자로 부착하여 관리중임

∘ 현재 궤도분야 선로제표와 동일한 백색바탕에 흑색문자 표기와 토목시설물 제표와 혼선 방지를 위하여 STA앞에“궤”표기 요청.

구 분	세부사양	도 면	비 고
궤도거리표(10m)	백색 바탕에 흑색문자 거리 앞에 “궤”표기

○ 부서명 : 서울교통공사 토목처

구 분	도기본(안)	검토의견
기둥 번호표	∘ 부착위치 등	∘ 의견없음
추가의견	-	∘ 기둥 전면 및 후면에 대피 손잡이 설치 필요

※ 필요시 추가의견에 관한 세부사항은 서울교통공사 토목처와 별도 협의 시행.