건축복합민원협의회에 따른 검토의견

(화곡동 471-9외1필지)

발신: 강서수도사업소 시설관리과장  수신: 강서구청 건축과장

○ 검토의견

- 상수도 현재 인입관경 D25㎜으로 구경 적정함.

- 수도계량기 위치 변동 시 협의 후 진행.