제9차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견 요약

건 명	검 토 의 견
강남순환도시고속도로 건설공사 (4공구) - 시점부 지하차도 임시측도 개설	- 실정보고 건수마다 협의 근거 첨부바람 - 가시설 계측 및 배수시설은 기존 시설 사용을 검토바람 - P114 안전시설물 이미지 방지턱 수량누락으로 보완바람
강남순환도시고속도로 건설공사 (4공구) - 광명시 재활용품선별장 복구공사	- P16 수목제거는 서울시 조경공사 설계대가 적용 검토바람 (B8이하 21,601원/주 →14,119원, B20 73,339원/주→63,247원) - P18, 19단가 조견표중 보차도경계석 단가에 표준시장단가가 있으므로 협의율 82.25%가 아닌 100%적용을 검토 바람 - P51∼59시공상세도 도면 규격란에 단위를 규격으로 변경하기 바람 P35 아스콘 포장면적 검토, 수정바람
서울역 7017 프로젝트 건설공사 - 계단 논슬립 설치비 정산	- 논슬립테이프 선정기준 검토바람(내구성 등 시험하여 선정) - P45 자재단가는 전문가격조사기관 3개 비교검토하기 바람
서울역 7017 프로젝트 건설공사 - 난간하부 보강재 설치비 반영	- P39 일위대가 1호표의 ‘난간설치’품에 대한 단가산출 No.4 자료 첨부바람 - 하부보강 파이프 사용 가능 여부(Steel 아연) 검토바람 - P40 자재단가는 전문가격조사기관 3개 비교 검토바람
양재대로 녹지연결로 조성공사 - 토취장 및 사토장 선정	- 단가협의 결과 첨부하기 바람 - 보강토 사용 양질토사 품질기준 첨부 바람
광복교~안양교 도로확장공사 - 신구로펌프장 외부수문 인입관로 이설	- 제어 케이블 설치에서 P44 내역서의 재료비와 일위대가의 재료비가 불일치하므로 조정 바람 - 전기분야 기술지원기술자 및 설계자의견 첨부 바람
잠원2 빗물펌프장 신설공사 - 강남역 역경사관로 개선 1식	- P35,37 품질관리활동비, 사무실임대료 12개월 반영바람 - 가시설(주야간) 노무비 할증 25%조정을 검토 바람 - 내역서 P30 노면복구 및 흙막이공 H-Pile박기 주간(측면말뚝), 야간(중간말뚝) 구분 근거 첨부바람 - 기술지원기술자 검토의견 첨부바람 - 하수박스 단면 및 선형 변경시 변경 심의를 거쳐야 하는지 확인바람

건 명	검 토 의 견
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 - 가설휀스 설치	- P21 가설휀스 손료산정(3개월, 15개월)에 대한 공사기간 산출근거가 없으므로 공사기간 명기 바람 - 가설휀스 재사용가능 여부 검토바람 협의율 조정 서류 보완하기 바람
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 - 지하철5호선 계측관리 및 안전점검 추가	별도 의견없음 ※ 원설계자 및 기술지원기술자 의견 첨부바람
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 - 보도가교 설치	- P111, 114견적서 수신을 발주처 또는 감리단으로 수정 바람 - P183 보도가교 단가산출서 2항 인건비 철골가공 및 조립량 적용하고 수량산출서와 중량에 차이가 있으므로 수정검토 바람 - P197 토류판 설치 및 철거 표준시장단가 검토 바람
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 - 올림픽대로 확장구간 사면처리공법 변경	별도 의견없음 ※ 흙쌓기 비탈면 구배에 대한 안정성 검토
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 - 케이블이설(임시 이설분) 추가	별도 의견없음