제8차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견요약

건 명	검 토 의 견
종로 중앙버스전용차로 설치공사 - 맨홀인상	○ 북부도로사업소 공법 적용에 따라 해당 단가를 적용하였으나 초속경 몰탈 단가에 대한 해당 현장에 맞는 단가적용을 위하여 물가자료 등 자료를 토대로 재검토하기 바람 ○ P124, 중기산출표 2,3,4,5호표의 경비단가가 품셈단가와 상이하므로 검토하기 바람 ○ P126, 경유+휘발유 비교단가와 적용단가 일치여부 확인하기 바람
종로 중앙버스전용차로 설치공사 - 차선도색 수량변경 및 교통안전시설물 설계, 감리용역비 반영	○ P228~231 맨홀인상에 대한 검토의견서 표기내용 오류 수정하기 바람 ○ P233 차선도색 제거 공정과 관련하여 검토의견서, P249 도급내역서, P268 수량산출서의 차선도색 제거 당초 수량이 각각 상이하므로 검토하기 바람
종로 중앙버스전용차로 설치공사 - 금속구조물공(교통안내시설)	○ P559, 560 레미콘 타설단가에서 인력타설을 장비타설로 검토하기 바람(품셈참고) ○ P551 (중앙차로버스전용표지설치+도로안내표지판)과 P552 도로안내표지판이 일위대가(113호, No.73호)와 중복되므로 수정하기 바람 ○ P552, (교통안내표지판 오각)의 일위대가 115에서 교통안전표지설치 금액 오류가 있으니 검토바람 ○ P553 교통안전표지판 철거, 이중+보조부착식 일위대가 122호에서 일위대가 42의 단위단가 20..516원을 적용해야하므로 검토바람 ○ P552~553 도급내역서 교통안전표지판 당초 수량과 수량산출서 P566 총괄 수량 집계표의 당초 수량이 각각 상이하므로 검토하기 바람
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사 - 하수관로 이설에 대한 설계서 상호모순 보완 및 야간작업 반영	○ 두산로 북측 관거변경(D1700㎜→□1.5×1.5)사항은 각각의 절대 단면이 상이한 바 유량계산을 시행하여 적정여부를 검토하기 바람 ○ P106 도급내역서 우수받이 및 연결과 몰탈 변경수량(1.134)과 P181 우수공 총괄 수량집계표 및 P208 수량집계표의 몰탈 변경수량(1.617)이 상이하므로 검토하기 바람 ○ 야간작업 할증 50%적용에 대한 세부근거 제시하기 바라며 근로자 노임 근로기준법에 따라 정산 지급하시기 바람
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사 - 건물철거용 가림막 설치 반영	※ P41 단가산출서 가설가림막 설치(일위대가표 3)에서 강관비계 설치해체 단위 수량 0.95㎡ 적용근거는?
양평1유수지 CSOs 저류조 설치사업 - 가시설 되메우기 구간 모래 다짐 변경 시공	○ 원설계자 의견이 필요하므로 첨부하기 바람 ○ P22,자문요청서 골재수량 산출 및 P19 내역 수량이 상이한 바 확인 후 반영하기 바람 ○ P13 검토의견서, P19 내역서에 단가(신규 또는 기존) 표기가 없으므로 반영하기 바람