- 성산 1주택재건축정비구역 -

지정 및 정비계획 결정(안) 협의 검토의견

□ 검토의견

○ 조경공간 식재 계획 : 수목 집중 식재방안 검토

- 대    상 : 대지내 공지, 소공원, 대지내 조경식재 공간 등

· 공지 등 도로 연접부 조경시설에 수목 집중 식재(가로숲 조성)

· 대지내 조경식재 공간 등 수목 집중식재로 가로숲 조성 검토

· 건축후퇴선 내 수목이 없을 경우 가로수 1열 추가 식재 검토

· 교차로 모퉁이, 보도 여유 공간에 수목(가로수) 2~3주를 모아서 식재

○ 기존 수목 재활용 계획 수립

- 사업구역내 기존수목에 대해서는 재활용 계획 수립후 시행

- 수형이 양호하며 활용가치 높은 수목은 조경수로 재활용

○ 옥상녹화 계획 : 옥상녹화 및 텃밭조성 검토

- 옥상녹화가 가능한 부분은 다층식재를 적용하는 등 전면 옥상녹화 권장

- 서울시 옥상녹화 시스템설계지침 및 관련도서 작성지침에 따라 설계 추진

※ 시 홈페이지(http://env.seoul.go.kr) : 분야별정보-환경-공원녹지-공원자료실 참조

○ 열린아파트 조성 검토

- 단지 주변 담장설치 지양

- 담장을 설치할 경우 녹지, 수목 등으로 조성