(2월)겨울철 소방안전대책 특수시책(암사)

특수시책 - 2	신속한 초동대처 확립위한 위한 고장소방용수 표시제

□ 추진배경

❍ 2016.1.16. 강동구 암사동 화재출동 시 직근 지하식소화전 고장 상태임을 모르고, 소화용수 점유시도 중 소중한 초동조치 시간 허비

❍ 소방용수조사 등 고장소방용수의 지속적 관리 필요성 대두

□ 고장소화용수 개요

구분	소화전			고장소화전			고장율(%)
	소계	지상식	지하식	소계	사용가	사용불가
강동소방서	2,663	1,034	1,629	150	90	60	5.63
암사119안전센터	432	133	299	28	23	5	6.48

119행정정보시스템(2016.2.7.) 발췌

□ 운영계획

❍ 고장 소화전에 고장발생 기간 동안에 약속된 표기(표식)

❍ 고장수리가 완료된 이후 표기제거

□ 2월주 추진결과(진행상황)

4758호	2540호	4623호	330호	368호

□ 기대 효과

❍ 소방용수 점유가 필요한 대형화재 시 소중한 초동조치 시간 확보

❍ 재난대응능력 향상 및 실질적 대처능력 제고 기여