	겨울철 기온 급강하에 따른 소방장비 특별 관리운용 계획

1		소방장비 특별점검

❍ 점검기간 : 2016. 1. 22. ~ 2. 29.(39일간)

❍ 점검대상 : 겨울철 주요 소방장비

※ 화학펌프차, 동력절단기, 체인톱, 유압스프레더, 유압램, 이동식 유압펌프, 이동식발전기 등

❍ 점검방법

- 매일 차량 3회 (08:30/18:00/22:00), 장비 2회 (08:30/18:00)

- 장비별 점검표 활용 기재

❍ 점검중점사항

- 화학펌프차 전기계통 및 펌프계통 정상작동 여부

- 전압측정기를 통한 겨울철 배터리 상시 확인

- 진압∙구조장비 시동점검 등 연료계통 정상작동 여부

- 각 종 장비 연료계통 누수 확인

- 소방장비 청결상태 확인

2		소방장비 특별점검 결과 조치

❍ 소방장비별 점검표 당번근무일지 첨부 보고

❍ 점검결과 경미한 사항은 현지시정

❍ 중요개선사항은 지휘관 보고, 보완조치

☞ 소방장비 특별점검을 통하여 겨울철 소방장비 가동율 향상에 만전을 기하겠습니다.  끝.