(특수시책)

겨울철 소방장비(차량) 관리요령

강 동 소 방 서

(소방행정과)

겨울철 소방장비〔차량〕관리요령〔특수시책〕

겨울철 소방장비 관리요령을 시달하여 소방장비의 가동률을

높여 소방공무원의 안전을 도모하고 효과적인 진압작전을 수행

하고자 함

Ⅰ		추진계획

소방자동차유지관리 상태 점검 및 조작능력 점검

내용연수 경과차량 및 출동빈도가 높은 차량 집중관리

차량 및 소방장비 사용법 교육

겨울철 소방장비 안전교육

관리기간 : 2014. 11. 1. ~ 2015. 2. 28.(4개월간)

Ⅱ		세부 추진계획

Ⅰ

겨울철 소방장비 관리와 필요성

❍ 소방장비 관리

- 소방장비의 안전성을 최고도로 높이고 겨울철 가동률을 최대화 하기 위하여

철저한 점검을 이행함으로써 소방장비의 결함 이나 고장 요인을 찾아내어

합리적으로 정비관리하여 겨울철 소방장비 100% 가동률 확보 소방장비             운영자 작동방법 숙지 및 응급조치 능력 점검 등

❍소방장비 관리의 필요성

- 냉각계통의 관리 소홀로 동파의 원인이 된다.

- 겨울철 저온으로 소방장비 조작이 잘되지 않으므로 신속한 가동을 하지 못한다.

- 가동 도중에 고장이 나기 쉬우므로 안전사고 발생 등 소방 업무 수행              차질의 직접적인 원인이 된다.

- 고장발생시 많은 수리비가 들고 연료 소모량이 늘어나므로 비 경제적이다.

- 각종 민원발생 소지가 되어 대 시민 불만의 요인이 된다.

Ⅱ

겨울철 소방장비 관리 요령

소방장비 정기점검

❍ 실시시기

- 일일점검․정비 : 운용 전․중․후 및 소방공무원 일과표에 정하는 시간

- 주간점검․정비 : 매주 1회

- 주간(매월마지막주)점검․정비 : 매월 1회

❍ 점검정비 결과 조치

- 경미한 사항 : 자체시정

- 중요한 사항 : 수리(특장차량은 전문정비업체)의뢰

중점 점검사항

❍ 차고안의 온도는 항상 영상온도 유지하여야 한다.

❍ 차량에는 동파방지를 위하여 엔진냉각 계통 및 주펌프실에 부동액을 주입 한다.

❍ 겨울철 차량 엔진시동 등을 점검하여 출동 및 운행에 대비토록 하여야 한다.

❍ 겨울에는 기온이 내려가면 배터리의 기능이 떨어져 엔진시동이 잘 안 되므로

전기 계통을 잘 점검해야 한다.

소방차량 월동장비 확보

구 분 차종별	체 인	바 퀴 고임목	모 래 주머니	삽	염화칼슘
소 방 차	1조	4개	4포	1개	2포
구 급 차	1조	2개	2포
행 정 차 (승용,승합,화물)	1조	2개	2포

❍ 폭설시에 대비하여 염화칼슘, 모래, 고임목 등 월동 장구를 확보, 적재

하여야 한다.

내용연수 경과차량 및 출동빈도가 높은 차량 집중관리

❍ 대상차량

- 각 안전센터 구급차량(6대) 및 내용연수 경과차량

- 고장 수리요인 발생 시 점검하여 공장입고 등 수리의뢰 판단

❍  편    성

- 성내119안전센터 3개조 9명 으로 편성운영

- 자격증소지자 또는 유경험자로 편성

❍  운    영

- 경미한 고장이나 소모품 등의 교체는 자체적으로 정비

- 정기적으로 119안전센터를 순회하여 소방장비별 예방점검․정비

Ⅲ

겨울철 소양 및 직무교육 활성화

교육개요

❍ 방   법 : 소집 또는 직무교육 병행실시

❍ 횟   수 : 주 1회 이상 또는 수시

❍ 교   관

- 소집교육 : 소방행정과장(장비회계팀장)

- 직무교육 : 센터장(주간근무팀장), 본서 장비주임, 직할 차량관리주임 등

- 특별교육 : 외부 전문강사 초빙교육 등

교육중점

❍ 자체 안전사고 방지에 관한 사항

❍ 겨울철 동파 우려가 있는 소방장비 관리요령(예 : 주 펌프에 부동액주입 방법 등)

❍ 소방장비중 겨울철 고장이 잦은 소방장비 예방점검 요령

❍ 작동방법 숙지 및 응급조치 방법 점검 등

Ⅳ

기대효과

❍ 겨울철 소방차량 교통사고 예방 및 장비의 원활한 사용법 숙지로 효과적인 진압작전을 수행하여 대 시민서비스 향상