겨울철 안전대책 추진 실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▢ 겨울철 강화대책(중점) 추진 실적

중점추진사항 (강화대책)	세부추진 내용 (실적위주로 작성)	비고
외부출입구 캐노피 설치	○ 이대역 5, 6번 출입구 캐노피 개량 - 기존 캐노피 철거 후 도시철도형 캐노피 신설 ○ 기간 : 2018. 05. 28. ~ 08. 15. ○ 수량 : 2개소(5, 6번 출입구)	1~4호선 사진1
	[17공구] ○ 기간 : `18.10.26. ∼ `18.12.29. ○ 수량 : 5호선 방화역(#3, 4), 2개소 ○ 공사내용 : 외부출구 도시철도형 표준 캐노피 설치	5~8호선 사진 2,3,4,5
	[18공구] ○ 기간 : `18.10.30. ∼ `19.01.02. ○ 수량 : 5호선 화곡역(#6), 영등포시장역(#3,4), 3개소 ○ 공사내용 : 외부출구 도시철도형 표준 캐노피 설치
	[19공구] ○ 기간 : `18.10.22. ∼ `18.12.29. ○ 수량 : 7호선 군자역(#6,7), 8호선 강동구청역(#4), 3개소 ○ 공사내용 : 외부출구 도시철도형 표준 캐노피 설치
	[20공구] ○ 기간 : `18.10.31. ∼ `19.01.03. ○ 수량 : 6호선 증산역(#1,2,3), 응암역(#4), 4개소 ○ 공사내용 : 외부출구 도시철도형 표준 캐노피 설치
방풍문 설치	○ 연신내역 등 2역(4개소) 방풍문 설치 - 한파 및 동파방지를 위한 방풍문 설치 ○ 기간 : 2018. 06. ~ 12. ○ 수량 : 4개소 - 연신내역 2개소(3번 출입구, 4~5번 출입구) - 문래역 2개소(2~3번 출입구, 4번 출입구)	1~4호선 사진6
계단부 미끄럼방지시설 설치	○ 기간 : `18.11.15. ∼ `19.03.15. ○ 수량 : 충정로 외 62역, 493.17 m ○ 내용 : 외부출구 계단 논슬립 탈락·훼손위치 보완작업	5~8호선 사진7

▢ 관련사진

1
	이대역 6번 출입구 캐노피(공사 전)	이대역 6번 출입구 캐노피(공사 후)
2
	방화역 #2 출입구 캐노피 (공사 전)	방화역 #2 출입구 캐노피 (공사 후)
3
	화곡역 #6 출입구 캐노피 (공사전)	화곡역 #6 출입구 캐노피 (공사후)
4
	군자역 #6 출입구 캐노피 (공사전)	군자역 #6 출입구 캐노피 (공사후)
5
	응암역 #4 출입구 캐노피 (공사전)	응암역 #4 출입구 캐노피 (공사후)
6
	문래역 2, 3번 출입구 방풍문(공사 전)	문래역 2, 3번 출입구 방풍문(공사 후)
7
	충정로 외 62역 논슬립 설치①	충정로 외 62역 논슬립 설치 ②

▢ 주요 점검사항 추진계획 대비 실적

해당분야	주요 점검사항	단위	수량	계획	실적	대비(%)	비고
건축	겨울철 중점관리시설물 중점점검	역	277	277	277	100

▢ 월동자재 사용 실적

구 분	모래주머니	염화칼슘 (친환경 제설재제)	소금	빗자루	넉가래	삽
당초 보유량	380			34	18	32
사용량				3	1	4
추가 보충량				-	4	5
현 보유량	380			31	20	33

▢ 기타 문제(미비)점 및 개선사항(우수사례)

일시	위 치	문제점	조치내용	비 고
‘19.12.15.	시청(1)역	계단 논슬립 교체	계단 논슬립 교체
‘19.02.24.	건대입구역	계단 논슬립 들뜸 및 탈락	들뜸 부분 및 탈락 부분 보수
‘19.01.29.	신사역	출입구 계단석 탈락	출입구 계단석 탈락 보수
‘18.11.28.	삼각지	출입구 계단석 유동	출입구 계단석 유동 보수
‘18.11.29.	용마산	#1 외부출구 캐노피 지붕 상부 낙엽 등 이물질 쌓임	캐노피 지붕 상부 배수로 사전에 정비해서 배수흐름 원활 및 누수예방에 기여
‘18.11.20.	장한평	지하2층 대합실 전실 벽체타일 탈락	벽체타일 보수완료
‘19.01.04.	영등포구청	지하5층 승강장 상선 바닥타일 들뜸	바닥타일 보수완료
‘19.01.07.	잠실 승무동	1층 화단 측 배수홈통 결빙으로 인한 체수	배수홈통 통수완료

◯ 관련사진

시청(1)역 7번 외부출입구 논슬립 교체(조치 전)	시청(1)역 7번 외부출입구 논슬립 교체(조치 후)
건대입구역 계단 논슬립 들뜸 및 탈락(조치 전)	건대입구역 계단 논슬립 들뜸 및 탈락(조치 후)
신사역 5번 외부출입구 계단석 탈락 보수(조치 전)	신사역 5번 외부출입구 계단석 탈락 보수(조치 후)
삼각지역 1번 외부출입구 계단석 유동 보수(조치 전)	삼각지역 1번 외부출입구 계단석 유동 보수(조치 후)
용마산역 #1 외부출입구 캐노피 지붕 상부 배수로 정비 (조치 전)	용마산역 #1 외부출입구 캐노피 지붕 상부 배수로 정비 (조치 후)
장한평역 지하2층 대합실 벽체타일 보수(조치 전)	장한평역 지하2층 대합실 벽체타일 보수(조치 후)
영등포구청역 지하5층 상선승강장 바닥타일 보수(조치 전)	영등포구청역 지하5층 상선승강장 바닥타일 보수(조치 후)
잠실 승무동 배수홈통 통수 작업 (조치 전)	잠실 승무동 배수홈통 통수 작업 (조치 후)