겨울철 차량관리

□ 동절기 차량관리

○ 동절기 안전운행을 위하여 차량관리에 신경을 써야한다 추운       날씨에 자동차가 고장없이 안전하게 운행하기 위해서는 계절       에 맞는 자동차 관리가 필요하다.

1. 냉각장치(부동액)

가. 차량관리중 가장 중요한 장치로서 냉각수 부동액의 비중을 철저히

점검한다.( -25°)

나. 부동액과 냉각수의 비율은 50: 50 비율로 혼합한 후 주입한다.

다. 각 냉각장치 연결부위를 철저히 점검 누수여부를 확인하고 클램프 조        임 상태를 확인한다.

라. 화재현장에서 펌프를 사용한후 펌프내부의 잔여수를 배수시킨후 부동        액 밸브를 개방하여 약30초정도 펌프를 가동시켜 부동액을 펌프 내부        로 주입하여 펌프 동결을 방지한다.

2. 배터리(축전지)

가. 자동차의 원동력이 되는 전기를 저장 및 공급하는 중요한 기능을 갖         고 있으나 대기의 온도가 떨어지면 성능이 저하되어 제기능을 다 할         수 없기 때문에 항시 점검을 하여야 한다.

나. 배터리 연결부(터미널)를 확인 접촉상태 및 전해액의 양과 비중을          철저히 점검한다(비중 : 1.280)

다. 연결부(터미널)부분에 하얀 분필가루 같은 것은 황산이 전해액에 의         해 부식된 것으로 전기공급이 되지 않고 충전도 되지 않는다.

- 조치 : 미지근한물과 브러쉬를 사용 제거한후 그리스를 얇게 발라                  준다

3. 연료장치

가. 대기온도변화가 심한 동절기에는 연료속에 함유되어있는 수분이 연         료탱크나 연료휠터 에 담겨 있다가 결빙되어 시동이 잘 걸리지 않는         다.

나. 연료탱크나 연료휠터(세디멘타)의 물을 자주 배출시켜 결빙을 예방         한다.

※ 요즈음 연료속에는 화학약품을 혼합하여 연료속에 함유된 수분과 재혼합     되어 연소되기 때문에 연료탱크나 연료휠터에 수분이 남아 있지 않게 제     작되고 있으나 추운겨울 장시간 주차하고 있는 소방차의 경우 대기온도     차이로 연료탱크내벽에 수분이 생길 우려가 있기 때문에 연료탱크에 연     료를 가득 채워 수분이 생기는 것을 방지한다. 끝.

□ 겨울철 안전운전

1) 겨울철 운전자의 자세와 운전방법

- 겨울철운전은 왕도가 없다 무조건 조심하고 저속으로 운행하는 것이 겨            울 운전의 첩경이다. 운전에 자신이 있다 하더라도 눈이 쌓이고 얼어             붙은 빙판의 겨울운전은 평소 운전과는 전혀 다르다는 사실을 알아야 한          다. 따라서 과신하지 말고 겸손한 마음으로 운행을 하는 것이 최선의 방          법이다.

스노우타이어,체인 등 월동장구를 갖추었다 하더라도 노면상태를 살피면          서 신중히 조심운전하는 것 뿐이다.

2) 안전운전 자세

- 겨울철에는 추위 때문에 사람의 몸과 마음은 물론이고 핸들을 잡는 자세          도 움추러들어 별안간 얼음판이 나타나거나 미끄러운 길모퉁이에서  자전         거나 사람이 튀어나오고 지나가는 사람과 차들도 행동이 자유롭지 못한 위        험한 상황이 수시로 나타난다. 이럴때 운전자는 당황하게 되며 이것이 사         고 발생의 원인이 되기도 한다. 따라서 운전자는 빠른 조작으로 위기에 대        처할 수 있어야 하는데 움추러든 운전자세로는 빠른 운전조작을 할 수 없         다. 그러나 차안이 춥다하더라도 안전을 위하여 움추러든 운전자세를 가져        서는 안된다 사각(死角)을 최소한으로 줄이기 위해서는 높은 자세를 취하         도록 한다.

□ 화재현장에서의 주의사항

1). 빙판길 또는 눈내리는 날에는 필히 체인을 장착하고 언덕길 주차시 기             지급된 철제고임목을 설치하여야 한다.

- 사용방법 : 경방2명이 고임목을 뒤 바퀴에 양쪽에서 고정한후 차량을                          뒤로 조금후진시켜 차체가 고임목 일부를 밟은 상태에서 주                      차를 시킨다.

2). 늦가을이나 초겨울 낙엽이 떨어진 길을 운행시 낙엽밑은 젖어있는 상태            로 되어있어 얼음이 얼거나 빙판이 형성되어 있어 항상 낙엽위를 주행시          에도  빙판길을 운행한다는 속도로 주의하여 서행 안전운전을 해야한다

3). 차량 주변에 염화칼슘 및 모래를 살포하여 제설 및 얼음이 녹은 것을

확인하고 철수한다

4). 구조,구급,진압요원은 기 지급된 아이젠을 착용 산악구조,빙판언덕길의            환자이송, 화재현장에서 소화수로 인한 빙판에서 안전사고 방지에 만전           을 기 한다.

□ 소방차량 안전관리

1). 소방차량

- 기 시행된 “연간소방차량 점검정비계획”을 참고하여

․교대점검 및 실질적인 점검정비 확행

․일일,주간,월간 점검정비 충실히 이행 - 자체이동정비반 활용

․특히 안전과 관련있는 부분 세밀히 점검 - 조향장치, 브레이크장치등

․일반운행 통제 - 각 소장 및 반장허가 강화

․음주운전 절대금지 - 전 직원(자가운전자 포함)

2). 소방오토바이 안전관리

․소방작업복,기동화,헬멧,장갑등 착용후 운행

․도로교통법 철저 준수운행

․2인이상 탑승금지

․골목길 서행운전

․눈,또는 도로결빙시 운행금지

․음주운전 절대금지.       끝.