대응총괄팀(용수)

동절기 노후 소화전 특별 관리

□ 추진 배경

○ 2013.1.5.(토) “서울시 성동구 응봉동 지하식 소화전 동파 사고 발생”

○ 재난대응과-20140(2013.9.10.)호 “노후 소화전 특별점검반 운영 계획”

○ 우리서 관내 노후 소화전 현황

연번	노 후 도	형 식	대 상 수	비 고
1	C등급	지하식	29
2	D등급	지하식	15

□ 주요 추진내용

○ 기 간 : 2013.12.1.~4.1/4개월간

○ 시 기 : 기상특보 발령시

○ 대 상 : 노후소화전 C, D등급 44개소

○ 동 원 : 각119안전센터 출동대원 및 용수담당

○ 방 법

▶ 출동 귀소 시 및 용수 조사 시 특별 관리 : 센터별 동선 수립

▶ 기상특보 발령

- 한파 및 강설 등 기상특보 발령시 순찰 실시(1일 1회 이상)

- 빙결 등 장애요소 제거로 현지급수체계 확립

▶ 특보해제 시 자동종료

□ 기대 효과

○ 노후 소화전의 수시 관리로 안전사고 사전 방지

○ 눈, 얼음의 제거로 현지급수체계 유지

○ 파손, 누수 등 이상 징후 발생 즉시 조치