재난예방 및 피해경감계획 검토 결과 통보서

(롯데월드몰)

현행	변경안	비고
3) 건물피난유도 대응절차 다) 표준운영절차 (7) 피난계단을 확인한다. 피난유도 시 계단을 하나를 사용하는 것을 원칙으로 하고, 다른 하나의 계단은 소방대의 소방활동을 위하여 사용하도록 한다.	- 보완내용 (7) 피난유도시 두 개 이상의 피난계단을 확보하는 것을 원칙으로 하고, 피난계단 이외의 계단을 확보하여 소방대의 소방활동을 위하여 사용하도록 한다.	계획서 78p
6) 초기대응조직의 구조활동 절차 다) 표준운영절차 (4) 구조팀원의 투입순서 우선순위는 다음과 같이 한다. 즉시 구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면할 것으로 예상되거나 직면하고 있는, 드러난 거주자가 있는 지점 즉시 검색·구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면할 것으로 예상되거나 직면하고 있는, 보이지 않은 거주자가 확실히 있는 지점 5)확실하지는 않지만 거주자가 있을 것으로 추정되는 부분 6)치명적인 위험은 없으나 공포나 불편을 겪고 있는 구조자가 있는 부분 7)연소상태·경과시간·붕괴상태 등을 고려할 때 거주자가 있었더라도 사망이 확실한 부분	- 보완내용 (4) 구조팀원의 투입순서 우선순위는 다음과 같이 한다. (가)즉시 구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면할 것으로 예상되거나 직면하고 있는, 드러난 거주자가 있는 지점 즉시 검색·구조하지 않으면 치명적인 위험에 직면할 것으로 예상되거나 직면하고 있는, 보이지 않은 거주자가 확실히 있는 지점 (나)확실하지는 않지만 거주자가 있을 것으로 추정되는 부분 (다)치명적인 위험은 없으나 공포나 불편을 겪고 있는 구조자가 있는 부분 (라)연소상태·경과시간·붕괴상태 등을 고려할 때 거주자가 있었더라도 사망이 확실한 부분 뒷부분 번호 수정	계획서 79p
15)지하층화재대응절차 다)표준운영절차 9)진입이 곤란하고 거주자가 없을 경우, 가스계소화설비 등을 조작하여 진화한다.	- 보완내용 9) 진입이 곤란한 경우, 거주자가 있을 경우를 대비하여 가스계소화설비 작동 전 거주자 대피 방송 후 가스계소화설비등 조작하여 진화한다.	계획서 98p

검토자   부서:  벙이119안전센터       직급: 소방사   성명: 김삼규

직급: 소방사   성명: 이종훈

직급: 소방교   성명: 정선경

확인자   부서:  방이119안전센터       직급: 소방위   성명: 이진학