	관악소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	불량맨홀(소화전) 정비대상 사전협의에 따른 현장조사 알림

1. 남부수도사업소 도로보수과-6012(2016.10.24.)호『특별시도상 불량맨홀 정비대상(3차분) 사전 협의』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리서 관내 소화전 맨홀뚜껑 중 불량맨홀 정비대상이 통보됨에 따라 그 내역을 다음과 같이 알리니, 현장대응단 및 난곡119안전센터는 조사대상 불량맨홀에 대해 이상여부 및 소화전 뚜껑 주위 도로포장상태 등을 확인하여, 정비필요 여부를 2016.10.28(금)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 확인대상 : 총 4개소 (현장대응단 3, 난곡센터 1)

나. 불량맨홀 정비 기준

1) 작업구 뚜껑면과 도로포장면이 10밀리미터 이상 차이가 발생하는 경우

2) 작업구로 인하여 도로포장면이 파손된 경우

3) 도로에서의 공사로 인하여 작업구 높이조정 등 정비가 필요한 경우

붙 임  1. 불량맨홀정비대상 리스트(위치도 및 현장사진 포함) 1부.

2. 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,난곡119안전센터장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	10/25 임영진
협조자
시행	재난관리과-7021	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개