문서번호	교량안전과-19474
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	10/26 박문희
협조	특수교량팀장		代임동운
	강구조교량팀장		류봉현

2016년 하반기 이화교 집중점검 시행계획

(하반기 정기점검 병행)

2016. 10

교량안전과

(강북일반교량팀)

2016년 하반기 이화교 집중점검 시행계획

시설물의 안전에 관한 특별법 및 2016년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 하반기 이화교 집중점검 시행계획을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 시설물의 안전에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ ‘16년 교량시설물 집중점검계획(교량안전과-799호, 2016.01.15.)

Ⅱ		시설물 개요

□ 위  치 : 서울특별시 동대문구 이문동 ∼ 중랑구 중화동

위 치 도	전 경 사 진

□ 법정구분 : 1종(DB-24)

□ 준공일자

- 본    교 : 2010.11.30

- 접속고가 : 1984.02.15

□ 규    모 : 본교(닐센아치: L=220.0m, B=19.5m)

접속고가(PSC-Beam: L=186m, B=12.5m)

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검일시 : 2016.11.04.(금) 14:30~17:00

□ 점검구간 : 본교 및 접속교 전구간

□ 점 검 자 : 총 9명

- 교량안전과 : 강북일반교량팀(4), 강구조팀(2), 특수교량팀(2)

- 시설물 주치의 : 제일ENG 우재경 위원(1)

□ 상부 주요 점검사항

- 아스팔트포장 균열 및 포트홀, 신축이음장치 및 후타재 파손여부, 보도부 데크

파손여부, 아치 케이블 누유여부, 교통안전 및 도로부속시설 등

□ 하부 주요 점검사항

- 슬라브 하면 백태, 받침장치 가동 및 파손여부, 신축이음부 누수, 배수관 등

□ 팀별 점검 구간

점 검 조	점 검 구 간	비 고
강북일반교량팀	• 접속교 상,하부 전구간
특수교량팀	• 본교 상부 및 케이블
강구조교량팀	• 본교 하부 및 박스 내부

Ⅳ		세 부 일 정

□ 13:30 ~ 14:30 : 시청출발 및 현장집결

□ 14:30 ~ 17:00 : 시설물 점검

□ 17:00 ~ 18:00 : 시청복귀

Ⅴ		준 비 사 항

□ 관용차량 2대(강북일반교량팀, 강구조팀), 안전용품 및

점검도구(개인별 준비)

Ⅵ		행 정 사 항

□ 시설안전 자문위원 점검수당 지급(20만원)

□ 시설물 점검결과에 의거하여 긴급사항은 2016년 일상유지

보수공사에 작업지시 조치.  끝.