투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	활성탄 교체 계획 변경 보고

1. 운영과-8180(2016.10.05.)호, 운영과-8514(2016.10.13.)호와 관련입니다.

2. 활성탄 교체 시기가 도래함에 따라 교체 전 악취측정 결과 복합악취 배출허용기준(500배 이하)을 만족하며, 가장 높은 수치가 208배로 복합악취 결과상 배출허용기준 미만으로 만족하고 1년간 수치가 일정하게 유지되고 있으며,

3. 활성탄을 이용한 악취 제거 효율이 높으므로 내년 상반기 중으로 교체 계획을 변경하고자 합니다.

붙　임 :　1．2016년 탈취설비 입상활성탄 교체계획 보고 1부.

2. 2016년 3분기 악취측정 결과 보고 1부.

3. 악취성적서(9월) 1부.

4. 악취측정 비교자료 1부.  끝.

주무관	김인건		운영과장	정종기		중랑물재생센터소장	10/25 이성재
협조자
시행	운영과-8889	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2534	/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개