이동정비반 점검 소견서(용두 23호)

○ 부 서 명 :		용두 119안전센터		대시민공개				용두119안전센터-5186
○ 차 량 명 :		용두 탱크차 23호		○ 차량번호 :				90어9876
○ 요 청 일 시 :		2016. 10. 28.
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ○ ) ○ 기 타 ( ○ )					○ 전면(2개)․후면(4개) 타이어 마모(트레드 마모)
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ○ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동점검반 소 견	○ 용두 119안전센터에서 관리·운용중인 펌프차(23호)의 전․후면 트레드 마모된 상태로 빗길운행 및 겨울철 대비 교체 수리요함.
2016. 10. 28.
					담당자				문상현
					담당자				정회채
					3팀차량관리주임				10/28 김태영