문서번호	신물질분석과-1464
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
권학선	안재찬	김복순		10/14 정득모
협 조	먹는물분석과장		안재찬
	미생물검사과장		차영섭

『서울특별시 감시항목』

2016년 3/4분기 수질검사 결과 보고

2016. 10.

서울특별시 서울물연구원장

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	확인
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■	해당없음

『서울특별시 감시항목』

2016년 3/4분기 수질검사 결과 보고

’16년 3분기 「서울특별시 감시항목」에 대한 「정수」111항목 수질검사 결과 89항목이 불검출이었으며, 19항목이 감시기준 이하로 미량 검출되었음

1		추진 근거

□ 수도법 제26조

□ 서울특별시 수도조례 제36조 (시행규칙 제40조)

□ 2016 서울특별시 감시항목 수질검사 계획 (신물질분석과-172, 2016.2.5.)

2		검사 개요

□ 시료채수 : 원수(’16.9.5.), 정수 및 병물아리수(’16.9.6)

□ 검사항목 : 111항목

검사주기	원 수	정 수	병물 아리수	비고
소 계	92	111	108	연간검사는 3분기 실시
주간 검사	3	-	-
월간 검사	-	7	7
분기 검사	34	44	38
연간 검사	55	60	63

□ 대상시료 : 총 12점

○ 원  수(5점) : 광암, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

○ 정  수(6점) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

○ 병물 아리수(1점) : 영등포 아리수정수센터

□ 검사방법

○ 서울특별시 수도조례 시행규칙, 환경부 먹는물수질감시항목운영지침 및 시험방법 등

3		수질검사 결과

□ 검사결과

○ 원      수 :  92항목 중 78항목 불검출 (13항목 검출)※

○ 정      수 : 111항목 중 89항목 불검출 (19항목 검출)※※

○ 병물아리수 : 108항목 중 92항목 불검출 (16항목 검출)

4		검사 결과 요약

□ 불검출 항목

< 3분기 불검출 항목 >                                                   (불검출항목수/대상항목수)

구 분	원 수			정 수			병물 아리수
	항목수 (78/92)	불검출 항목		항목수 (89/111)	불검출 항목		항목수 (92/108)	불검출 항목
미생물	5/6	녹농균, 분원성연쇄상구균 장구균, 지아디아 크립토스포리디움 바이러스 제외(분석중)※		7/10	녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균, 저온일반세균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균 미검사 3항목 제외※※		7/7	녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균, 저온일반세균 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균
무기물	8/11	니켈, 몰리브덴, 베릴륨 아질산성질소, 안티몬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트		8/11	니켈, 몰리브덴, 베릴륨 아질산성질소, 안티몬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트		9/11	니켈, 몰리브덴, 베릴륨 브롬이온, 아질산성질소, 안티몬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트
유기물	56/58	글라이포세이트, 노닐페놀, 2,4-디, 2,4-디비, 디메토에이트, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 디엘드린, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,4-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로프로판, 1,3-디클로로프로펜, 마이크로시스틴-LR, 메토밀, 메톨라클러, 메틸디메톤, 메틸파라티온, 모노클로로벤젠 몰리네이트, 벤조(에이)피렌, 부타클러, 부틸벤질프탈레이트, 비스페놀-A, 스티렌,	시마진, 아나톡신-a, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 에피클로로히드린, 엔도설판, 엔드린, MTBE, 염화비닐, 이프로벤포스, EPN, 카보푸란, 클로로에탄, 클로르피리포스, 터부틸아진, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리플루랄린, 2,4,5-T, 퍼메트린, 페노브카브, 펜디메탈린, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 포레이트, 헥사클로로부타디엔, 헵타클로, 헵타클로엑폭사이드	57/59	글라이포세이트, 노닐페놀, 2,4-디, 2,4-디비, 디메토에이트, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 디엘드린, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,4-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로프로판, 1,3-디클로로프로펜, 마이크로시스틴-LR, 메토밀, 메톨라클러, 메틸디메톤, 메틸파라티온, 모노클로로벤젠 몰리네이트, 벤조(에이)피렌, 부타클러, 부틸벤질프탈레이트, 비스페놀-A, 스티렌,	시마진, 아나톡신-a, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 에피클로로히드린, 엔도설판, 엔드린, MTBE, 염화비닐, 이프로벤포스, EPN, 카보푸란, 클로로에탄, 클로르피리포스, 터부틸아진, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리플루랄린, 2,4,5-T, 퍼메트린, 페노브카브, 펜디메탈린, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 포레이트, 헥사클로로부타디엔, 헵타클로, 헵타클로엑폭사이드 에피클로로히드린	58/59	글라이포세이트, 노닐페놀, 2,4-디, 2,4-디비, 디메토에이트, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 디엘드린, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,4-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로프로판, 1,3-디클로로프로펜, 마이크로시스틴-LR, 메토밀, 메톨라클러, 메틸디메톤, 메틸파라티온, 모노클로로벤젠 몰리네이트, 벤조(에이)피렌, 부타클러, 부틸벤질프탈레이트, 비스페놀-A, 스티렌,, 과불화옥탄술폰산	시마진, 아나톡신-a, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 에피클로로히드린, 엔도설판, 엔드린, MTBE, 염화비닐, 이프로벤포스, EPN, 카보푸란, 클로로에탄, 클로르피리포스, 터부틸아진, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리플루랄린, 2,4,5-T, 퍼메트린, 페노브카브, 펜디메탈린, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 포레이트, 헥사클로로부타디엔, 헵타클로, 헵타클로엑폭사이드 에피클로로히드린
소독부산물	7/7	N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, - - - - 2,4-디클로로페놀, - - 아세트알데히드, - - 클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀, 브로메이트,		14/20	N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, 디브로모아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 2,4-디클로로페놀 브로모디클로로아세토니트릴 브로모포름 아세트알데히드 클로라이트, 클로레이트, 클로로페놀 2,4,6-트리클로로페놀 -		15/20	N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, 디브로모아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 2,4-디클로로페놀, 브로모디클로로아세토니트릴 브로모포름 아세트알데히드 클로라이트, 클로레이트, 클로로페놀 2,4,6-트리클로로페놀, 브로메이트
심미적물질	1/9	은		2/10	은, 지오스민		2/10	은, 지오스민
방사성물질	1/1	요오드-131		1/1	요오드-131		1/1	요오드-131
기 타	미생물 1 항목 분석중※ (바이러스)			미생물 3항목 미검사※※ (바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 원수 기준 이상시 정수 검사 실시)			-

※ 원수 바이러스 결과 : ’16년 11월 분석 완료 예정 (채수시기 : ’16.7.20 ~ 8.1)

※※ 정수 3항목 검사  : ① 원수에서  지아디아 및 크립토스포리디움 10개체/10L 이상일 때  정수 검사 실시

② 원수에서 바이러스 100 MPN/100L 이상일 때 정수 추가 검사 실시

□ 검출 항목

< 3분기 검출 항목 >                                                (검출항목수/대상항목수)

구 분	원 수		정 수		병물 아리수
	검출항목수 (13/92)	검출 항목	검출항목수 (19/111)	검출 항목	검출항목수 (16/108)	검출 항목
미생물	0/6	(바이러스 제외,분석중)※	0/10	미검사 3항목 제외※※ (바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움)	0/7	-
무기물	3/11	바륨 스트론튬 브롬이온	3/11	바륨 스트론튬 브롬이온	2/11	바륨 스트론튬
유기물	2/58	과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산	2/59	과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산	1/59	과불화옥탄산
소독부산물	0/7	-	6/20	디클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로메이트, 클로로피크린	5/20	디클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 1,1,1-트리클로로아세톤, - 클로로피크린,
심미적물질	8/9	나트륨 마그네슘 칼륨 칼슘 부식성지수 총유기탄소 2-MIB 지오스민	8/10	나트륨 마그네슘 칼륨 칼슘 부식성지수 총유기탄소 2-MIB 입자수	8/10	나트륨 마그네슘 칼륨 칼슘 부식성지수 총유기탄소 2-MIB 입자수
방사성물질	0/1	-	0/1	-	0/1	-
기 타	미생물 1 항목 분석중※ (바이러스)		미생물 3항목 미검사※※ (바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 원수 기준 이상시 정수 검사 실시)		-

5		수질검사 세부내용

□ 미생물

○ 원수에 대해 2분기에는 5항목(녹농균, 장구균, 분원성연쇄상구균,  지아디아, 크립토스포리디움)  검출되었으나,  3분기에는 원·정수에서 모든 미생물 항목이 검출되지 않음.

※ 단, 지아디아와 크립토스포리디움은 원수 불검출로 정수 검사 미실시

○ 녹농균, 장구균, 분원성연쇄상구균 검출 현황

2016년 1~2분기에 일부 원수(광암, 강북, 암사, 자양)에서 검출된 바 있음.

- 녹 농 균  : 원수 100mL 당 평균 2,262 CFU 검출	(범위 : 310~4,100)

- 장 구 균  : 원수 100mL 당 평균 31 CFU 검출	(범위 : 불검출~110)

- 분원성연쇄상구균  : 원수 100mL 당 평균 36 CFU 검출	(범위 : 불검출~120)

※ 최대 검출 원수 : 녹농균(강북 4,100), 장구균(광암 110), 분원성연쇄상구균(광암 120)

○ 원수 병원성 원생동물 검출 현황

- ’16년 3분기는 불검출이었으나, 2분기 및 전년 3분기에 일부 검출 사례

< 병원성 원생동물 원수 검출현황 >                              (MPN/100L)

	’16년 3분기		’16년 2분기		’15년 3분기
	지아디아	크립토스포리디움	지아디아	크립토스포리디움	지아디아	크립토스포리디움
광암 원수	0	0	0	0	0	0
강북 원수	0	0	1	0	1	0
암사 원수	0	0	0	1	1	1
자양 원수	0	0	0	0	0	0
풍납 원수	0	0	0	0	3	0

○ 원수 바이러스 3분기 검사 결과 : 분석중 (’16. 7.20. ~ 8.1. 채수,  분석결과 3개월 소요)

※ 2016년 2분기 원수 바이러스 검사 결과

	광암 원수	강북 원수	암사 원수	자양 원수	풍납 원수
검출 수 (MPN/100L)	1	1	601	832	18

- 암사, 자양 원수 : 원수에서 기준(100 MPN/100L) 초과 바이러스 검출로

해당 원수를 사용하는 정수(암사 및 뚝도) 2회 검사 실시

(’16.8.8. 1차 채수 및  ’16.10.1. 2차채수 예정 )

: 현재 1차 채수시료 분석중

○ 병물아리수 : 3분기 검사대상 미생물 7항목 모두 불검출

(녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균, 저온일반세균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균 )

□ 무기물 : 11항목 중 8항목이 불검출되었으며, 3항목이 미량 검출

○ 바륨, 스트론튬 2항목의 원수 평균값은 각각 0.021 mg/L, 0.089 mg/L 이었으며, 바륨과 스트론튬은 정수처리 과정에서 제거가 미미한 것으로 나타남

○ 브롬이온은 원수에 0.024 mg/L(0.018~0.029 mg/L)로 존재하였으며, 정수처리 공정에서 대부분 제거되는 것으로 나타났음. 단, 브롬이온과 오존이 반응하여 소독부산물로 생성되는 브로메이트는 ’16.8.3. 시료에서 정수 0.0005 mg/L, 병물아리수 0.0006 mg/L 농도로 단 한차례 검출된 바 있음.

< 2016년 3분기 무기물 검출 현황 >

	바륨	스트론튬	브롬이온
감시기준(정수)	0.7 mg/L 이하	4 mg/L 이하	2 mg/L 이하
정량한계	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.007 mg/L
원 수	0.021 (0.020∼0.022)	0.089 (0.082∼0.095)	0.024 (0.018∼0.029)
정 수	0.021 (0.019∼0.025)	0.091 (0.085∼0.093)	불검출 (불검출∼0.007)
병물아리수	0.025	0.093	불검출

○ 무기물 3항목 계절적 원수 검출 변화

- 최근 1년간(’15년 4분기 ~’16년 3분기) 원수의 바륨, 스트론튬, 브롬이온 농도는 동절기(4분기, 1분기)가 하절기(2분기, 3분기)에 비해 다소 높은 농도로 측정됨

<최근 1년간 무기물 검출 현황 (mg/L) >

항 목 명	원 수				정 수
	’15년 4분기	’16년 1분기	2분기	3분기	’15년 4분기	’16년 1분기	2분기	3분기
바 륨	0.025	0.030	0.020	0.021	0.021	0.025	0.018	0.021
스트론튬	0.107	0.129	0.083	0.089	0.098	0.124	0.078	0.091
브롬이온	0.035	0.037	0.023	0.024	0.011	불검출	불검출	불검출

○ 3년간(’14년 ~’16년) 비교 결과

- 무기물 3항목은 동절기(4분기, 1분기) 수질이 2분기보다 다소 높은 경향을 보였으며, 이는 동절기 팔당방류량 감소로 인한 느린 유속 및 호소 내 성층현상 등 계절적 특성으로 추정됨

<바륨>	<스트론튬>	<브롬이온>

□ 유기물 : 59항목 중 57항목 불검출이었으며, 2항목이 극미량 검출

○ 과불화옥탄산 및 과불화옥탄술폰산이 원·정수 검출되었으나, 발생 농도는 정량한계 수준임

※ 정량한계 :  0.000 001 mg/L

- 검출농도 : 최대 0.000 002 mg/L로 검출 (감시기준 0.001 mg/L의 1/500 수준)

○ 과불화화합물 최근 발생 현황

<과불화화합물 최대 발생 농도 >                                    (단위 : mg/L)

항 목 명	원 수			정 수
	’16년 1분기	2분기	3분기	’16년 1분기	2분기	3분기
과불화옥탄산	최대 0.000 003	최대 0.000 001	최대 0.000 002	최대 0.000 002	최대 0.000 001	최대 0.000 002
과불화옥탄 술폰산	최대 0.000 001	불검출	최대 0.000 002	불검출	불검출	최대 0.000 002

□ 소독부산물

○ 정수에서 소독부산물 20항목 중 14항목 불검출이며, 6항목이 극미량 검출

- 원    수 : 검사대상 7항목 모두 불검출

※ 7항목 : N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, 2,4-디클로로페놀, 아세트알데히드,

클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀, 브로메이트

- 정    수 : 검사대상 20항목 중 14항목 불검출되고 6항목이 일부시료 극미량 검출

· 검출항목 : 할로겐화아세트산(HAA) 3항목, 1.1.1-트리클로로아세톤, 클로로피크린, 브로메이트

< 정수장별 세부 현황>

- 암사·구의·뚝도 정수 : 소독부산물 20항목 모두 불검출

- 강북 정수 : 1항목 검출 (트리클로로아세트산)

- 광암 정수 : 3항목 검출 (디클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산)

- 영등포 정수 : 6항목 검출 (디클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산,

1,1,1-트리클로로아세톤, 클로로피크린, 브로메이트)

- 병물아리수 :  영등포 정수와 동일 5항목 검출 (디클로로아세트산,브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산,

1,1,1-트리클로로아세톤, 클로로피크린)

○ 연간 검사 3항목(2,4-디클로로페놀, 클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀)은 모든 시료에서 불검출

○ 최근 검출 현황

- 2분기 : 소독부산물 17항목 중 트리클로로아세트산이 강북 정수에서 극미량 검출

- 1분기 : 정수 및 병물아리수에서 3항목 극미량 검출

① 디클로로아세트산 : 정수 평균 0.002 mg/L (0.001~0.003 mg/L), 병물아리수 0.002 mg/L

② 트리클로로아세트산 : 정수 평균 0.004 mg/L (0.001~0.006 mg/L), 병물아리수 0.004 mg/L

③ N-니트로소디메틸아민 : 정수 평균 0.000 002 mg/L (불검출~0.000 008 mg/L), 병물아리수 0.000 007 mg/L

< 감시기준>

- 할로겐화아세트산 (HAA6) : 디클로로아세트산, 트리클로로아세트산 등 6종 합산  0.06 mg/L 이하

- 1,1,1-트리클로로아세톤 : 1,1-디클로로아세톤과 2종 합산 0.05 mg/L 이하

- 클로로피크린 (CCl3NO2) : 미설정

(용도: 살충제, 제조제 등으로 이용되며,  염소처리시 휴믹산이나 아미노산, nitrophenol과 반응하여 생성됨)

- N-니트로소디메틸아민(NDMA) : 0.0001 mg/L 이하

□ 심미적물질

○ 미 네 랄 : 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘

- 미네랄 농도는 원수 및 정수, 병물아리수  농도가 유사하였으며, 이는 정수처리 공정에서 제거가 미미하나 건강한 물 생산을 위해 수돗물에 존재하는 것이 유리한 성분임

- 최근 수질 현황

· 미네랄 4항목은 무기물 3항목(바륨, 스트론튬, 브롬이온)과 유사하게 1분기(동절기) 수질이  2~3분기(하절기)보다 높은 농도로 발생하는 계절적 경향을 보임

(단위 : mg/L)

항 목 명		원 수			정 수
		’16년 1분기	2분기	3분기	’16년 1분기	2분기	3분기
미네랄	나트륨	17.0	8.2	9.4	16.4	8.2	9.6
	마그네슘	5.5	3.8	4.3	5.6	3.9	4.3
	칼륨	4.0	2.6	2.8	3.8	2.4	2.8
	칼슘	30.6	19.0	22.9	30.7	17.8	22.8

○ 총유기탄소

- 3분기 : 5개 취수원 평균 2.13 mg/L에서 6개 정수 평균 0.93 mg/L로 감소

- 최근 수질 동향

·  총유기탄소는 미네랄 4항목 및  무기물 3항목과 유사하게 1분기(동절기) 수질이  2~3분기(하절기)보다  높은 농도로 발생하는 계절적 경향을 보임

(단위 : mg/L)

항 목 명	원 수			정 수
	’16년 1분기	2분기	3분기	’16년 1분기	2분기	3분기
총유기탄소 (TOC)	2.57	2.24	2.13	1.10	0.91	0.93

○ 입  자  수 : 3분기 검사 결과 정수 평균 13 개/mL 로 낮은 수준 유지

(단위 : mg/L)

항 목 명	원 수			정 수
	’16년 1분기	2분기	3분기	’16년 1분기	2분기	3분기
입자수 (개/mL)	-	-	-	15	17	13

○ 맛·냄새 물질

- 2-MIB는 원수에서 최대 0.000 026 mg/L가 발생하였으며, 영등포 정수에서 최대 0.000 004 mg/L (2016.9.6.) 검출되기도 함

- 지오스민은 원수에서 최대 0.000 047 mg/L 농도로 발생된 바 있으나, 정수에서는 불검출

(단위 : mg/L)

항 목 명		원 수			정 수
		’16년 1분기	2분기	3분기	’16년 1분기	2분기	3분기
맛·냄새 물질	2-MIB	0.000 004 (불검출~0.000 008)	0.000 002 (불검출∼0.000 006)	0.000 014 (불검출~0.000 026)	불검출 (불검출~0.000 004)	불검출 (불검출~0.000 002)	불검출 (불검출∼0.000 004)
	지오스민	0.000 005 (0.000 001~0.000 011)	0.000 009 (0.000 004∼0.000 054)	0.000 023 (불검출~0.000 047)	불검출 (불검출~0.000 002)	불검출 (불검출~0.000 002)	불검출

○ 부식성지수

- 부식성 지수는  원수 –0.5 이었으나,  응집제 및 염소 소독 등의 영향으로 정수에서는 부식성이 증가하여 –1.2를 나타냄  (부식성지수의 감시기준은 ‘미설정’)

※ 부식성지수(LI) : 음수일수록 (금속)수도관에 대한 부식성이 증가한다는 의미임 (LI < 0)

(단위 : -)

항 목 명	원 수			정 수
	’16년 1분기	2분기	3분기	’16년 1분기	2분기	3분기
부식성지수	-0.4	0.0	-0.5	-1.2	-1.3	-1.2

□ 방사성물질 : 1항목(요오드-131) 불검출

6		보고자 의견

□ ’16년 3분기 서울시 감시항목에 대한  정수 수질검사 결과 111항목 중 89항목이 불검출되어 ’15년 3분기와 유사한 경향을 나타냄

□ 무기물(스트론튬, 바륨, 브롬이옴) 및 미네랄(나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘), 총유기탄소는 1분기 원수 수질이 2~3분기에 비해 농도가 다소 높은 경향을 보였으며, 이는 동절기 팔당방류량 감소로 인한 느린 유속 및 호소 내 성층현상 등 계절적 특성으로 보여짐

□ 2016년 서울시 감시항목으로 확대된 6항목 검사 결과, 불검출 또는 정량한계 수준의 극미량으로 조사 되었음.

< ’16년 신규항목 최대 검출현황 (mg/L) >

구분	항목명	원 수(5점)			정 수(6점)
		1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기
코팅제 등 산업용화학물질	과불화옥탄산	0.000 003	0.000 001	0.000 002	0.000 002	0.000 001	0.000 002
	과불화옥탄술폰산	0.000 001	불검출	0.000 002	불검출	불검출	0.000 002
조류독소	아나톡신-에이	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질소계 소독부산물	N-니트로소디메틸아민	0.000 003	불검출	불검출	0.000 008	불검출	불검출
	N-니트로소디에틸아민	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
방사성물질	요오드-131	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

붙임 :  1. 2016년 서울시 감시항목 수질검사 대상	1부

2. 2016년 3분기 감시항목 수질검사결과(엑셀파일)	1부

3. 정수장 운영조건	1부.  끝.