“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응 행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 신교119안전센터-5062(2016.10.17.)호 “2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 일정 재변경 보고”

2. 위와 관련 신교119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설이  고장발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	고장내용	사용 여부	담당관리자
1	지상식	신-005호	종로구 통일로176 (교남로)	소화전 몸통스핀들 불량 ( 헛 돔 )	사용불가	교.석영수
2	지하식	신-362호	종로구 자하문로8길 9 (통의동 98) 곰솔식당 앞	관구 하부 몸통 누수	사용가	장.박영국

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서(신-005호.신-362호) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	진후혁		2팀장	김천일		119안전센터장	10/31 김상철
협조자
시행	신교119안전센터-5295	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화	02-737-8119	/전송		/	hoya6221@seoul.go.kr	/	대시민공개