문서번호	공원녹지과-13915
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		공원팀장		공원녹지과장	도시관리국장
김현곤		代이준근		신재원	전결 10/31 代홍명안
협조
	자연생태팀장		代이상철
	조경팀장		정종열

★ ◉

2016년 겨울철 공원녹지관리 종합대책

성   동   구

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☐ 공약(약속)사업 ☐ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2016년 겨울철 공원녹지관리 종합대책

겨울철 한파와 강설에 대비하여 안전사고 예방 및 수목동해와 시설물의 파손을 예방코자 ‘겨울철 공원녹지관리 종합대책’을 수립시행하여 공원이용 불편을 최소화하고 동절기 피해를 최소화하고자 함.

[겨울철 산불방지관련 추진계획은 별도 계획에 의거하여 시행]

Ⅰ				추진개요		‘

추진기간 : 2016. 11. 16. ~ 2017. 3. 15. (4개월간)

관리현황

공원 43개소 : 근린공원  6, 어린이공원  25, 소공원 10 , 기타 공원 2

가로수 : 35노선 7,624주(21종)

마을마당 쉼터 등: 17개소, 12,036.5㎡

녹지대 : 367개소 288,186㎡(908,715주)

추진방향

제설대책 사전 대비로 한발 앞선 대응체계 확립

신속한 상황전파 및 비상근무 체계 구축

폭설대비 제설장비 확보 등 제설체계 구축

분수, 음수대 등 안전한 공원시설물 관리

추위에 약한 식물 보호관리 등

Ⅱ				중점 추진사항		‘

초동 제설대책 확립

❍ 제설대책본부의 단계별 근무계획에 따라 직원과 근로자를 대기･동원하여

신속하게 제설

❍ 강설시 답압되기 전에 주 진입로 및 통행로 등 우선하여 제설

- 직원 및 기간제근로자 등 제설 인력을 조기에 투입하여 초동제설

❍ 폭설시 소나무 등 상록수 및 녹지대에 쌓인 눈 제거

- 수목에 쌓인 눈이 녹으면서 습기를 함유하여 무거워지기 이전에 제거

수목 및 초화류 관리

❍ 강풍․폭설 등으로 넘어지거나 가지가 부러질 우려가 있는 수목 확인 및 제거

❍ 강설 시 쌓인 눈의 무게로 가지가 부러지지 않도록 전지작업 실시

❍ 시민통행에 지장을 주는 공원 수목․가로수의 늘어진 가지, 동공으로 절단 및 쓰러질 위험이 있는 수목 사전 정비

❍ 식물 월동관리

- 초화류 식재지 : 이엉덮기 (표토보호 및 흙먼지 날림 방지)

- 장미, 배롱나무 등 저온에 약한 수목 : 볏짚싸기 등

- 도로변 녹지대 및 띠녹지 등에 부직포, 볏짚 바람막이(차단막) 설치

⇨ 제설시 사용하는 염화칼슘 피해 최소화

- 소나무 가로수분에 비닐 및 부직포 덮기 시행하여 염화칼슘 피해 방지

❍ 가로수 및 녹지대 관리

- 도로분야 제설시 인근 녹지대나 띠녹지 등에 제설재가 혼합된 눈이 적치되는 사례가 없도록 관련부서와 협조 시행 및 관리

시설물 관리

❍ 폭설 시 화장실, 대기실 등 공원 내 건축물의 피해가 우려되는 시설물은 사전 안전조치 시행

❍ 기타 공원 내 경사지, 임야 내 오르막길 초입에는 제설용 모래함 설치 및 모래 비치

제설인력 및 자재 확보

❍ 제설용 넉가래, 빗자루, 삽, 마대 등 제설자재 사전 확보

- 수목 및 초화류의 피해 최소화를 위하여 공원 및 녹지대 등에서는 가급적 염화칼슘, 소금 등 제설제를 이용한 제설작업 자제

Ⅲ				상황근무 실시		‘

제설대책본부 상황근무 기준

구 분	평시 (관심)	보 강 (주의)	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단기준	o 상황 유지 필요시 o 예방활동 필요시	o 강설 확률 30%이상으로서 기온 2℃ 미만 일때	o 강설예보 - 강설량 1~5㎝ 미만 예보시	o 강설예보 - 강설량 5㎝이상 예보시	o 강설예보 -적설량 10㎝이상 예보시
근무인원	정상 근무	정상 근무	정상근무 (재난안전대책본부 지시에 따라 근무)	조별 근무 (재난안전대책본부 지시에 따라 근무)	전직원 근무 (재난안전대책본부 지시에 따라 근무)

※ 성동구 재난대책본부 근무지시에 따라 단계별 근무 이행

제설대책본부 근무조 현황

❍ 근무조 편성 : 4개조 14명 (성동구 제설대책 비상근무조와 병행 근무)

구 분		A조	B조	C조	D조
근무자	공원	신경환	한미리, 김현곤	공원팀장	이준근
	조경	조경팀장	최미경	이민정, 강성오	황문희
	생태	이상철	생태팀장	정감식	윤정환

※ 산불대책본부 운영기간 시에는 산불대책본부 근무조로 대체 시행

Ⅳ				동절기 대비 사전점검		‘

공원시설물 점검 실시

❍ 기    간 : 2016. 11.  7. ～ 11. 18.(2주간)

❍ 점검대상 : 관내 공원 및 녹지대, 가로수 등

❍ 점검방법 : 담당자별 관할 공원 및 녹지대 등 점검

❍ 점검내용

- 겨울철 추위에 취약한 공원시설 관리상태 및 식물 보호대책

- 동절기 대비 공원시설 파손 여부

- 분수대, 계류 등 수경시설 동파 예방대책

❍ 공원시설물 세부 점검사항

□ 화장실, 수도시설, 공원등 시설물 동파 예방

- 수도관 노출배관 보온조치, 음수대, 분수대, 계류 등 수경시설 물빼기 및 노즐관리

- 노출배관, 수도꼭지, 물탱크, 밸브류에 대한 보온 등 동파예방

- 공원등 부점등 및 선로․분점함 점검, 글러브 내부 이물질 제거

□ 제설체계 구축

- 공원 진입로, 산책로, 관리사무소 주변 등 신속한 초동 제설체계 구축

- 등산로, 경사로 등 빙판발생 예상지역에는 모래함 사전 설치

- 녹지에 적치된 눈은 즉시 제거하여 염화칼슘 피해 최소화

- 임야 내 산책로 및 등산로 계단 등에 쌓인 눈은 답압 전 신속하게 제거

- 산책로 계단에 충격완화와 미끄럼 방지 등 안전사고 예방을 위한 매트설치

□ 배수로 관리

- 유입토사 및 낙엽 등으로 퇴적된 배수로 정비

□ 식물 월동관리

- 짚  싸  기 : 장미, 배롱나무, 감나무 등 저온에 약한 수목 보호

- 짚  덮  기 : 숙근초 및 꽃묘(1년초) 식재지 보호(흙먼지 날림 방지)

- 구근류 월동 : 칸나 등 구근 굴취 후 저장

Ⅴ				향후계획		‘

추진일정

❍ ‘16. 11.  7. ~ 18.: 시설점검 및 월동 준비

❍ ‘16. 11. 21. ~ 25.: 미비사항 보수 ･ 정비

❍ ‘16. 12. 28. ~ ‘17. 3. 15.: 동절기 관리.  끝.