「안전은 구로소방의 생명이다」
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 11월중 소방용수시설조사(지리조사) 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-11951(2011.7.26.)호 「일선 교대제근무자 비번일활동 최소화 방안 시달」

나. 재난관리과-1110(2016.2.12.)호 「2016년 소방용수시설 운영계획 알림」

2. 위와 관련 우리119안전센터 11월중 소방용수시설 정기조사(지리조사) 계획을 붙임과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 11. 3. ~  11. 27.(기간중 24일)

나. 대  상

총 계 (개소)	소 화 전			급수탑	비 고
	소 계	지상식	지하식
570	568	108	460	2

※ 고장 소방용수 : 18개소(2016. 11. 2. 현재)

다. 조사자 : 전직원(붙임 참조)

1) 안전관리책임자 : 조별 선임자

2) 안전관리책임관 : 팀장

라. 조사요령

1) 소화전 ․ 급수탑 전산프로그램 조사 양식에 의거 조사

2) 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

3) 전통시장 등 화재취약지역은 별도로 수시 확인 ․ 점검

4) 소방용수시설 주변 장애물제거(주․정차단속 등)

5) 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

6) 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 및 장애 유․무 파악

7) 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

8) 각종 도로 포장 및 굴착 등 공사구간  확인

9) 관리카드(소방용수관리프로그램) 기록사항 변동유무 등

10) 기타 사항은 「소방공무원 근무규정(소방용수 조사요령)」 참조

마. 결과조치

1) 경미한 사항은 즉시 시정조치

2) 조치 불가능 사항은 본서 담당자 협의 및 고장발생보고

3) 조사 후 변경내용은 휴대정보시스템에 즉시 수정입력

4) 소방용수시설 주변 주차구획선 파악 후 월보 양식에 의거 보고

3. 행정사항

가. 조사자는 상시 무전 개방하여 출동태세 확립

나. 제반 규정을 준수하여 대원 안전사고 등 현장안전관리 철저

다. 조사결과 조치(휴대정보시스템-소방용수관리 입력) 철저

붙임  1. 소방용수시설조사(지리조사) 일정 1부.

2. 고장용수 기본대장 1부.  끝.

★담당자	이근용		1팀장	심문섭		119안전센터장	11/02 이문곤
협조자
시행	독산119안전센터-6111	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 378	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/	lgy805@seoul.go.kr	/	대시민공개