문서번호	대기환경연구부-15118
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
이용민	조석주	11/02 어수미
협 조	주무관			노승근
	전문관			김흥주

강북구대기오염측정소 하우징

설치공사 계획

제작설치 계획구대기측정소 환경개선공사

2016. 11.

ㅓ

대기환겨연구부 대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

강북구대기오염측정소 하우징

설치공사 계획

강북구 번제1동-6136(2016.05.25.)호에 의거 강북구대기측정소가 위치하였던 번1동주민센터가 재건축함에 따라 우이동주민센터로 이전하여 대기질 측정에 만전을 기고자 함.

1		관련근거

□ 번1동-6136(2016.05.25.)호 : 번1동청사 재건축 결정에 따른 옥상 대기관측소 이전 요청

□ 대기환경연구부-13028(2016.09.27.)호 : 강북구대기측정소 이전계획

2		현 황

□ 현재상황

○ 번1동주민센터는 2016년 12월31일자로 폐쇄 후 이전예정.

○ 우이동주민센터는 정밀안전진단을 실시하였으며, 대기측정소하우징 외에도 옥상녹화사업으로 인한 하중이 가중되어 탄소섬유 및 탄소판 등으로 구조보강 후 하우징 설치공사 예정

○ 옥상녹화지대의 일부 텃밭을 제거하고 하우징을 설치할 계획임.

□ 대기측정소 건축년도

○ 1997년 평지붕 샌드위치 패널로 번1동주민센터 옥상에 설치

□ 장비교체

○ 1997년도에 측정장비를 최초 설치하였으며,

2015년 7월 신규장비로 교체하여 운영중임

3		설치공사 계획

□ 하우징 설치공사를 통하여 강북구대기오염측정소를 운영하고자 함.

○ 이전에 대한 예산 및 계획이 이루어지지 않아 강북구청 자치행정과, 환경과와의 협의를 통해 우이동주민센터로 이전장소 확정함.

○ 하우징 설치공사를 통하여 강북구대기오염측정소를 운영 예정.

□ 하우징(예시)

□ 하우징 제작 설치

○ 하우징 크기 (3M x 4M) 각관 트러스 시공

○ 일반 스티로폼이 아닌 그라스울판넬을 사용하여 화재예방 및 단열 냉방 효과 극대화하여 전기료도 절감.

○ 지붕은 아스팔트슁글로 하고 샘플라인 등 상부 설치를 위해 지붕의 일부를 철판으로 마감하여 대기질 측정장비를 설치가 용이하도록 함.

○ 내부마감재도 불연재질인 마그네슘보드를 사용하여 만일의 화재에 대비함.

○ 벽체는 비닐사이딩을 사용하고 방부목 마감.

○ 바닥재도 데코타일을 사용함.

○ 또한 지붕으로 올라가는 사다리와 작업자의 안전을 위해 지붕에 안전펜스를 설치하고, 먼지측정시 측정헤드등 측정장비점검을 용이하게 할 수 있도록 설치함.

4		예산 및 기타

□ 소요 예산 : 15,000,000원

□ 예산과목

- 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 자동차 배출가스 저감, 질소산화물저감 및 대기오염감시, 초미세먼지감축기반조성, 시설비(대기오염측정소 유지보수).   끝.