문서번호	급수운영과-21865
결재일자	2016.11.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
황지웅		11/02 조상덕
협조

개량대상 인입관 정비계획 보고 (***************)

2016. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

개량대상 인입관 정비계획 보고*****************

우리사업소 관내 **************** 누수발생으로 현장조사를 실시한바 추후 민원해소를 위한 상수관로 개량공사계획을 아래와 같이 보고합니다.

현 황

가. 대지현황

- 위    치 : ********************

***********************

- 배수본관 : D200mm(1997/DCIP/Φ200)

- 인입관 : D50*5m(1998/SSP/Φ50)

- 급수계통 : 봉은배수지 수계

- 표  고 : 25.82m

- 분기점 수압 : 4.0kg/㎠

나. 건물현황

- 건물규모 및 용도 : 지하1층/지상2층, 다세대 주택(18세대)

- 계량기 현황 : 주계량기 50mm*1개(바닥설치),

자계량기 15mm*18개(벽체설치)

민원 발생사항

가. 누수관련 민원

- 일  시 : 2016.10.19.(치수과-25004(2016.10.19.)호)

- 민원인 : ************************

- 내  용 : 누수 민원으로 현장조사 결과 주계량기 이후 누수 확인 누수지점 탐지후 민원인께 안내

- 관련도면

기존인입관폐쇄

= 세대별 주계량기 설치지점

(25mm*6)

D=50mm, L=30m

공공도로

검토의견

가. 현재 계량기와 수요가측에서 관리하는배관이 공공도로에 매설되어 수요가측에서 관리가 어려워 기존인입관 폐쇄후 각각 세대에 주계량기 설치해야함 또한 추후 누수민원발생 해소를 위해 개량 실시함이 타당.

- 개량대상 물량 : 인입관 D50×30m, 각각 세대별 주계량기 25mm*6개(바닥설치) 추가설치.

나. 개량 공사후 주계량기~자계량기구간 수요가에 인수인계.

다. 수요가에 인입관 개량공사 동의서 징수후 공사시행.

조치계획

상기 보고와 같이 ****************인입관에 대하여 수요가의 공사시행 동의서 징수후 “2016년 청담동외 6개동 상수도공사” 수탁업체인 삼조건설(주)에 작업지시하고자 함.

붙임 : 1. 누수민원관련 공문 1부