문서번호	운영과-8282
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조계진		11/02 박종길
협 조

「시립북서울미술관」

특정가스사용시설 자체점검 결과보고 (10월)

2016. 11.

북서울미술관

(운영과)

시립북서울미술관

특정가스사용시설 자체점검 결과보고 (10월)

우리미술관 특정가스사용시설 사용관련, 도시가스 사용처인 기계    실 설비및 임대매장 가스배관 및 시설을 점검하고 결과를 보고함.

1. 설비현황

설비구성도

가. 도시가스

도시가스공급  ☞ 미술관정압기실 ☞ ① 기계실B2층  ☞ 보일러 및 냉온수기

(대륜E&S)                         ② 셀란(임대매장)

2. 점검개요

〇 점검일시 : 2016. 11. 1.(화)

〇 점검인원 : 담당주무관, 이경섭기사, 이우진기사

〇 점검방법

◦ 도시가스 인입부 맨홀 점검.

◦ 정압기실 점검.

◦ 가스누설 검지기에 의한 누설유무.

◦ 비눗물 분무장치에 의한 누설점검.

◦ 기계실 긴급차단밸브 작동상태점검.

◦ 배관라인 부식상태 및 파손상태.

◦ 스크류냉동기 가동상태 및 이상유무.

〇 점검동선

◦ 도시가스 인입맨홀 → 정압기실 내.외부 → 기계실 인입맨홀

→ 기계급기실내 가스배관 → 기계실(보일러 및 냉온수기)

→ 쿨피트실 가스배관 → 셀란(주방누설상태)

◦ 기계실 스크류냉동기(고압가스사용) 점검.

〇 점검결과

◦ 기계실 흡수식냉온수기 및 보일러 가스배관 이상없음.

◦ 임대매장 가스배관상태 및 자동차단장치 이상없음.

◦ 미술관 전반적인 가스사용시설 특이사항없음.

3. 행정사항

- 방재실직원 및 임대매장직원 가스안전교육실시.

▢ 붙임 : 가스시설 점검사진 1부  끝.