등록번호	도로시설과-15992		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2016.11.2.
			가순종		정철모		代박제혁		11/03 이우룡
결재일자	2016.11.3.
공개구분	대시민공개
			협 조
도로 조명시설 일제점검 및 정비계획
안전건설국 (도로시설과)

도로 조명시설 일제점검 및 정비계획

동절기를 맞아 시민들의 안전한 보행환경 조성 및 운전자 야간 안전 운행을 위하여 도로 조명시설 및 분전함 등을 점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 :  2016. 11. 3.(목) ∼ 2016. 11. 11.(금)

점검대상 : 도로 조명시설(가로등) 및 분전함

점검방법

- 점검방법 : 조별 해당지역 순회 점검

가로등 현황 : 6,494등

[단위 : 등]

구 분	계	가 로 등		육교등	교량 하부등
		차도등	보행등
계	6,494	4,329	2,135	16	14
시(市)도	4,743	2,937	1,784	16	6
구(區)도	1,751	1,392	351	0	8

가로등 분전반 현황 : 228면

[단위 : 면]

구 분	계	자립형분전반	지중분전반	등주일체형
계	228	185	14	29
시(市)도	149	107	14	28
구(區)도	79	78	0	1

Ⅱ		점검반 편성(시) 및 점검내용

점검자 및 점검(조)

구 분	점 검 반
	1 조	2 조	3 조	4조
총 괄	도로조명팀장 정철모
점검자	공업 6급 가순종 전기 7급 김기범	공업 7급 백호선 공업 7급 김봉섭	공업 8급 나권희 전기 7급 박해창	공업 7급 김주영 전기 7급 김승호

도로 조명시설 점검내용

- 가로등 부점등 상태 확인 및 등기구, 그로브 이탈 여부

- 분전함 설치 상태 및 누전차단기 동작상태

- 표찰 상태, 베이스 카바 파손, 불법부착물 부착상태 등 점검

Ⅲ		동절기 대비 정비실시

오염이 심한 등기구 및 그러브의 세척으로 조명효율과 도시미관 개선

노후되고 변경된 분전반 표찰 일제정비 및 내 외부 청소, 동절기 대비 지중분전반의 방습제 교체하여 결로현상 최소화

을지로(시청~을지로입구) LED등기구에 내장된 SMPS 등주내로 변경설치하여 일광에 따른 온도변화 개선

Ⅳ		점검결과 조치계획

경미한 지적사항 : 현장 시정 또는 익일 보수 조치 완료

시설물 개선대상 : 안전조치 이행 후 가로등 연간단가 업체에 작업지시하여 수리

붙임 : 가로등 조별 순찰구역도 1부(별첨). 끝.