문서번호	기전과-8971
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이명호		박심근	11/08 이종엽
협조
	주무관		신대중

보행자 작동신호기 정기점검 계획(4/4분기)

2016. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

보행자 작동신호기 정기점검 계획(4/4분기)

운전자 및 보행자의 불필요한 신호대기를 줄이고자 설치된 보행자 작동신호기의 분기별 정기점검을 실시하여 시민 불편사항을 사전에 예방하고자 함

※ 보행자 작동신호기 정기점검(4/4분기) 시행[교통운영과-21428호(2016.11.7)]

Ⅰ		점검 개요

점검기간 및 점검지역

연번	점 검 일	점검지역	점검시간
1	11.10(목)	중랑구	18:00~익일05:00
2	11.15(화)	성동구
3	11.18(금)	광진구
4	11.21(월)	동대문구

점 검 자 : 기전과 신대중 외 1명, 도로교통공단 경정비 8명

점검방법 : 심야 01시 이후 정상 동작여부 점검 등

목    적 : 시민이용자의 불편사항 사전에 예방 및 고장개소 파악

Ⅱ		점검 대상

구 별	설치 장소	점검개소	점 검 내 용	비 고
성동구	붙임 참조	12	야간 정상 점멸, 압버튼 정상 작동 여부 및 기타 (항시녹색 1개소, 항시점멸 4개소, 야간점멸 7개소)	버튼 12조
광진구	붙임 참조	14	야간 정상 점멸, 압버튼 정상 작동 여부 및 기타 (야간점멸 13개소, 전일제 1개소)	버튼 14조
동대문구	붙임 참조	30	야간 정상 점멸, 압버튼 정상 작동 여부 및 기타 (항시점멸 1개소, 야간점멸 29개소)	버튼 30조
중랑구	붙임 참조	20	야간 정상 점멸, 압버튼 정상 작동 여부 및 기타 (항시점멸 2개소, 야간점멸 18개소)	버튼 22조
합 계		76	야간 정상 점멸, 압버튼 정상 작동 여부 및 기타 (항시녹색 1개소, 항시점멸 7개소, 야간점멸 67개소, 전일제 1개소)	버튼 78조

Ⅲ		중점 점검내용

○ 누름버튼, 안내표지, 각종 보드 등 설치(부착) 상태 등

○ 함체, 누름버튼 파손 및 고정밴드 돌출여부 등

○ 누름버튼의 단계별 LED 발광상태 등

○ 신호운영자료 입력에 맞는 신호현시 표출상태 등

○ 민원, 현장여건 변화에 따른 설치 및 운영 조건의 적정성 등

Ⅳ		점검결과 조치계획

○ 경미한 지적사항은 현장시정 조치 및 익일 보수완료

○ 시설물 개선사항(연계 제어기 등) 발생시 제조사 A/S요청 및 신호등유지보수 단가업체에 정비 처리

○ 교통운영과에 보행자작동신호기 점검현황 및 보행자작동신호기 점검결과 보고(2016년 12월 09일(금)까지)

붙     임 : 1. 보행자작동신호기 점검현황 1부.

2. 보행자작동신호기 점검결과 1부. 끝.