문서번호	시설보수과-1955
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		김권일	03/14 이규상
협조

정기점검보고서(가마산지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

강서도로사업소

시 설 보 수 과

□ 시설물명 : 가마산지하차도

시설물개요	박스 폭:20m,연장:145m 옹벽 연장 :275m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1996년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		전 재 형
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장		김 권 일
			지방시설주사		천 석 기
			지방시설주사보		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 3. 13(목)

○ 점검구간 : 내부(양방향)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
	광명방향	포장면 소파	1개소		현장에서 보수조치완료

○ 새로운 이상 발생 개소 (해빙기 점검 병행)

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
구로방향 박스초입	슬래브 수직균열	1개소	-	2014년 균열보수 실시예정	보수필요	1
박스상부슬래브	횡단방향 균열발생	2개소	-	2014년 균열보수 실시예정	보수필요	2,3

○ 현 장 사 진

1	2	3

끝.