문서번호	시설보수과-1958
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	03/14 이규상
협조

정기점검보고서

(궁동터널)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 궁동터널 (양천구 신정동 산150-1 ~ 구로구 궁동 산1-42)

시설물개요	폭 : 25m(상․하행선 각 3차로) 연장 : 140m	법정구분 1종		상태등급 B등급	준공년도 2001.10.8
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
			토목운영 7급			조정갑

※ 해빙기 점검과 병행 실시 : 외부전문가 박정용 참여

○ 점검일시 : 2014.3.12(수)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과 : 이상없음

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 특이사항 없음

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상하행선	빗물받이 배수로 이물질 퇴적			직영반 청소완료		1
하행선	아스콘포장 일부 패임			직영반 보수완료		2

끝.

□ 현황사진 : 궁동터널 정기점검(2014.3.12)

1. 빗물받이 배수로 이물질 퇴적 ⇒ 직영반 청소완료

2. 하행선 궁동터널 포장 일부 패임 ⇒ 직영반 록하드 보수완료