	서대문소방서
수신	미근119안전센터장
(경유)
제목	북아현1-2구역 재정비촉진구역 소화전이설공사 완료에 따른 현지 확인(검사) 지시

1. 관련근거

가. 대응관리과-9569(2011.11.29.)호『북아현1-2재개발촉진구역내 소방용수시설 임시폐전 현황 시달』

나. 재난관리과-6998(2016.10.11.)호『북아현1-2구역 재정비촉진구역 내 임시폐전 소방용수시설 현지확인 및 이설예정지 파악 지시』

2. 북아현1-2구역 내 소방용수시설의 이설작업이 완료됨에 따라 미근119안전센터장은 이설 완료 대상에 대하여 현지확인을 실시하고 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 확인대상 : 5개소(지하식 5개소)

연번	용수번호 (예정)	형식	주소	비고
1	4128	지하식	북아현동 1-1666
2	4276	지하식	북아현동 1-1667
3	4457	지하식	북아현동 217-22
4	4143	지하식	미근동 21-1
5	4122	지하식	북아현동215-1

나. 현지 확인(검사) 중점 사항

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 소화전 본체 적정 설치 여부(기울임, 높낮이, 흔들림, 심도 등)

○ 스핀들 작동시 누수․균열․배수상태 등 전실 내부 정밀 확인

○ 수압 적정 여부 및 맨홀뚜껑의 균열 등 이상 유무

○ 소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선 설치 여부

○ 소화전용 맨홀뚜껑 사용 및 맨홀인상 여부

○ 정비내용을 확인하여 시설물 정비 이행여부 및 적정성 확인

○ 반드시 소화전 출수(사진첨부) 확인하여 정상작동 여부 점검

○ 기타 관리 및 기능 유지에 하자 여부 사항 등

다. 결과보고 : 11. 11.(금)한

붙  임    1. 위치 및 사진대지 1부.

2. 현지 확인(검사) 복명서 1부.

3. 이설 소방용수 전산 자료(기초 조사서) 1부.

4. 이설 소방용수시설 기록카드(안) 1부.

5. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이고운		대응총괄팀장	이문형		재난관리과장	11/09 김종린
협조자
시행	재난관리과-7935	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	3141-6919	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개