문서번호	급수운영과-21259
결재일자	2016.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
김종수	김용현	전명수		11/10 김명용
협 조	행정지원과장		장성만
	요금과장		백대현
	현장민원과장		이상봉
	시설관리과장		남정열
	주무관		代황현주

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

’16/17년 겨울철 동파․동결 대비 가상복구 훈련계획

2016.  11.

강동수도사업소

’16/17년 겨울철 동파, 동결 대비 가상복구 훈련계획

겨울철 한파로 인한 동파․동결 사고에 대비 가상훈련을 실시 하여 대응능력 향상 및 신속한 복구체계를 유지하므로써 겨울철 시민생활안전 급수대책 추진에 만전을 기하고 자 함

□ 근거 : ’16/17년  겨울철 시민생활안전 급수대책 추진계획(급수운영과-20027호, ’16. 11. 7)

Ⅰ		최근 5년간 동파․동결 발생 현황

□ 동파현황

구 분	’15/‘16년	’14/’15년	’13/’14년	’12/’13년	’11/‘12년
동파건수	339	136	41	1,045	661
동결건수	-	-	-	5	-
최저기온	-18℃	-13.2℃	-10.5℃	-16.4℃	-17.1℃
-10℃ 이하	10일	3일	2일	25일	13일
1일 최대동파건수	57	50	5	136	122

□ 동결현황

구 분	’15/‘16년	’14/’15년	’13/’14년	’12/’13년	’11/‘12년
동결건수	-	-	-	5	-

Ⅱ		훈련방안

□ 추진방향

□ 극한상황(동파 다량 및 수도관 동결)발생 대비 단계별 인력 배치

□ 동시 집중신고 처리 대비 적정인력 편성 및 상황실 운영

□ 동파다량 발생 아파트(지역)에 대한 전담 교체 요원 배치

□ 시설관리공단(계량기교체반) 및 복구업체, 사업소 직원 간 신속한 업무체계 유지

□ 훈련개요

□ 일  시 : 2016. 11. 14.(월). 08:50 ~ 상황종료시

□ 설  정 : 일 최대 동파(202건), 동결(7건) 가정(최근 5년 일최대*150% 가정)

□ 내  용

- 비상근무발령(08:00) : 전직원 및 공사업체 훈련당일 08:50까지 사업소 도착

- 동파․동결 집중 접수 처리를 위한 인력편성 및 상황실운영

- 동파 다량 발생 아파트(지역) 전담 교체 요원 배치

- 현장투입용 공구(장갑, 교체용 공구, 계량기) 및 차량 배치

- 동파․동결 교체 직원 및 계약업체 작업지시

- 교체 및 복구완료 후 상황실 보고

□ 동파계량기 및 수도관동결 복구 체계도

처 리 절 차	처 리 내 용
비상발령	○ 사업소 발령⇒당직실⇒전직원(단, 콜센타․제어실 근무자 제외) ※ 비상연락체계 확립(복구반 지정)
신고접수	○ 행정지원과(야간 및 휴일 : 당직실) ※ 비상근무시는 행정지원과 접수체계 유지 ○ 다산콜센터(120번)
교체 및 복구대상 통보	○ 현장민원과(공단 계량기교체반) ⇒ 과 총괄담당 ⇒ 직원 및 시공업체 ○ 동결관 복구부서(급수,시설) ⇒ 지역담당 ⇒ 시공업체 ※ 교체전표 및 명단(엑셀양식) 발송
작업지시	○ 계량기 교체 ⇒ 과별 서무주임(과별 2인 1조) 및 총괄담당 ○ 동결관 복구 ⇒ 지역 담당
계량기 지급 및 동결 해빙기 차량배치	○ 계량기 교체 ⇒ 교체 직원 및 연간단가업체 ○ 동결관 복구 ⇒ 직원 및 계약업체 지정
계량기 공구 및 해빙기 반납	○ 교체직원 ⇒ 시설관리공단 계량기교체반 ○ 계약업체 ⇒ 계량기교체반 및 담당주무관
교체전표 및 결과 제출	○ 교체전표 및 해빙결과 ⇒ 과별 총괄제출 ○ 총괄담당 ⇒ 계량기교체반 제출(교체전표 및 명단)

□ 상황별 조치방법

□ 동파 계량기 교체

- 동파신고 접수 후 1.5시간(최대 4시간) 이내 교체를 원칙으로 함

- 철거, 설치계량기 기물번호와 지침 등을 정확히 기록

- 교체시 설치장소, 동파원인, 건물유형 등 기록

- 계량기 교체 공구 및 장비 보유 현황

구 분	동파안전계량기		공 구	차량 등
	15㎜	20㎜
수 량	1,029	75	30	10대

□ 수도관 동결 복구

- 동결 발생시 우선 해빙 조치하고 심도부족 건은 보온재 보강 및 굴하 실시

- 급수세대가 많은 급수관 우선 복구

- 주요 장비 보유 현황

구 분	해빙기	발전기	착암기	차 량
수 량	20 (사업소 15,업체 5)	4	2	17

※ 옥내 급수관 동결은 수요가 조치(지역 설비업체 활용) 안내

Ⅲ		행정사항

□ 동파접수 및 교체요령 교육 : 현장민원과

□ 동파계량기 교체 교육을 위한 현장 기구 등 준비

□ 교체 직원 복장(조끼 등) 통일

□ 동원업체 가상훈련 참여 협조 요청 및 해빙기 사용 요령 교육 : 급수운영과

□ 해빙기 종류별(스팀식, 전기식) 시연

□ 훈련 참여 직원 및 업체 명부 기록 : 급수운영과

붙임 : 1) 상황실 운영조직 1부.

2) 훈련진행 순서 1부.

3) 훈련 체크리스트 1부.

4) 훈련 비상 근무 현황 1부. 끝.