정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	정용재	전결 11/11 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1,2지하 차도에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 11월 01일(화) ~ 11일(금)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 라이닝 등)

시설물명	옥수터널	시설물 개 요	폭: 22.0m 연장: 165.0m	법정구분	2종	준공 년도	1984. 02.29
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		정용재

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함 - 포장상태, 보도차단벽 및 보도구간 상태양호

현장점검사진

터널 전경	포장부 - 상태양호	보도차단벽 및 보도구간 - 상태양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 라이닝 등)

시설물명	무지개터널	시설물 개 요	폭: 16.95m 연장: 255m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 06.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		정용재

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함 – 포장부(초입부) 주의관찰 필요

현장점검사진

터널 전경	포장부(초입부) – 주의관찰 필요	라이님부 표면보수 구간 - 상태양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 교각 등)

시설물명	서울숲1지하차도	시설물 개 요	폭: 13.0m 연장: 69m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 01.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		정용재

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함 – 스라브하부 보수부 상태양호

현장점검사진

지하차도 전경	포장부 – 대체로 양호	스라브하부 보수부 - 상태양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면 등)

시설물명	서울숲2지하차도	시설물 개 요	폭: 6.5m 연장: 94m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 06.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		정용재

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함 – 스라브하부(신축부) 주의관찰 필요

현장점검사진

지하차도 전경	포장부 – 상태양호	스라브하부(신축부) – 주의관찰 필요

끝.