생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 신설(5155호 등 3개소) 및 이설(330호) 준공검사 계획

1. 관련문서

가. 강동수도사업소 시설관리과 - 23022(2016.11.09.)호 「2016년도 소방용수시설 신규설치 요청에 대한 회신」

나. 강동수도사업소 시설관리과 - 5272(2016.3.17.)호 「공사시행-암사동 501-3~496-26 외 8개소 급배수관 정비공사」

2. 위와 관련 소방용수시설 신설 및 이설 공사 완료에 따른 검수 확인을 다음과 같이 요청하오니, 해당 부서장은 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보수완료 대상

연번	용수번호	형 식	관 할	위 치	공사내용
1	005155 (신규부여)	지하식	고덕	강동구 양재대로156길28 명일동천주교회 (고덕동 317-25)	신 설
2	005156 (신규부여)	지하식	고덕	강동구 양재대로156길 57 명일중학교 정문 맞은편 (고덕동 489 맞은편)	신 설
3	005157 (신규부여)	지하식	천호	강동구 진황도로33길 28 강동교회 (천호동 528-1)	신 설
4	000330	지하식	암사	강동구 상암로 41(암사동 501-4) 앞	급배수관 정비공사로 인근 2m 이내 이설

나. 확인사항 ※ 보수 소화전 검수에 준하여 확인

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

2) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수(누수)상태

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수, 인계된 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원 발생 시   본서(센터)에서 해결할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(및 소화전 담당자)은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 검수결과는 11.16.(수) 까지 재난관리과 제출하여 주시고 아울러 119행정정보시스템 소방용수 기본관리 및 용수조사부(수시조사)에 조사결과를 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,암사119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	代안영국		재난관리과장	전결 11/11 나효숙
협조자
시행	재난관리과-7581	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개