문서번호	시설보수과-1953
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	03/14 이규상
협조

정기점검보고서

(시흥 I C)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 시흥IC (남부순환도로~경인국도 교차점, 신림동 1667-10~구로동 137-1)

시설물개요	폭 : 25.7m, 연장 : 84.1m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급			류춘광
			토목운영 7급			조정갑

※ 해빙기 대비 안점점검과 병행 실시(외부전문가 성경익 참여)

○ 점검일시 : 2013.3.4(화)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
	A1, A2	교좌받침 및 거더단부 부식	2013.2.25강구조팀 점검			주의관찰
	전구간	거더상부와 슬라브 접합부 누수 및 거더 부식	“			주의관찰
	하부 (A1~P1)	- 가리봉방향 3차로 바닥판 하면 기보수부위 들뜸 및 누수․백태	2013.11.18정기점검		‘14년 보수 예정

※ 시흥IC 상부 교면 방수포장 및 신축이음 교체 (‘2013.10. 일상유지보수공사)

○ 새로운 이상 발생 개소 : 없음

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
스라브하면 (A1~P1)	기점검사항 : 바닥판 하면 기보수부 글듬 및 백태	15㎡		‘14년 일상유지보수 예정	성경익	1-1

※ 붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 시흥IC 정기점검(2014.3.4)

스라브하면(A1~P1) 바닥판 하면 기보수부 글듬 및 백태