	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	본관 및 생활관 출입문 강화유리 고장 발생 보고

소방학교 본관 및 생활관에 설치된 출입문 강화유리 일제 점검한 바

잦은 사용과 노후화로 고장 또는 사고발생요소가 발생되었기에 다음과 같이 보고합니다.

-  다        음  -

설치위치	고장부위	고장 발생 부위 사진	고장발생일 (점 검 일)	고장사유	비고
본 관 현관문	좌,우 하단 힌지 4개 좌,우 손 보호 고무 패킹 8개		2016.11.09. (수)	잦은 개폐 및 노후화 추정
본 관 (당직관실)	우측 하단 힌지 1개
본 관 (당직원실)	좌측 하단 힌지 1개
생활관 정 문	우측 하단 힌지 1개
생활문 정 문	좌,우 손 보호 고무 패킹 8개
생활관 식 당	좌측 하단 힌지 1개
생활관 체력단련실	우측 하단 힌지 1개

끝.

담당자	이거행		시설운영팀장	이환종		교육지원과장	11/11 현진수
협조자
시행	교육지원과-14981	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 (서초동) 서울소방학교	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	gunghlee@seoul.go.kr	/	대시민공개