시설물 정비대상 보고

등록번호	시설관리과-23401

결재	주무관	시설관리과장
	김주경	전결 11/15 代송종범

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 적출된 불량 상수도 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 15.

보고자 : 지방시설주사 김 주 경

조사현황

◦ 조사위치 : 강동구 길동 459-2번지 등 8개소

◦ 밸브규격 : D=80~100㎜, 밸브류

보고내용

◦ 아래 위치의 상수도 시설물이 불량하여 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	맨홀 형태	밸브 종류	구경 (㎜)	밸브 재질	조사내용	정비방법
1	길동 459-2	대형 계량기실	제수	80	회주철	노후밸브, 침수	밸브교체80*1, 양수작업
2	길동 454-1	대형 계량기실	제수	100	회주철	노후밸브, 침수	밸브교체100*1,양수작업
3	길동 382-6	대형 계량기실	제수	80	덕타일	노후철개, 침수	철개교체, 방수작업
4	길동 386-8①	대형 계량기실	제수	80	회주철	노후밸브	밸브교체80*1
5	길동 386-8②	대형 계량기실	제수	80	회주철	노후밸브	밸브교체80*2
6	길동 458-5	대형 계량기실	제수	100	회주철	노후밸브	밸브교체100*2
7	길동 366-5	대형 계량기실	제수	80	덕타일	노후철개	철개교체
8	길동 332	대형 계량기실	제수	100	회주철	노후철개, 노후밸브	철개교체,밸브교체100*1

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “에이치에프건설㈜ 대표 황행묵”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.