문서번호	유물과학과-1162
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		유물과학과장	한성백제박물관장
정세리		이경자	11/15 이인숙
협조
	전시기획과장		김기섭

고구려 안악 3호 벽화고분 모형 경량화 결과보고

2016. 11.

유물과학과

고구려 안악 3호 벽화고분 모형 경량화 결과보고

민족화해협력범국민협의회로부터 기증받은 고구려 안악 3호 벽화고분 모형을 효율적으로 관리하고 전시에 활용하기 위해 경량화 작업을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		사업개요

□ 사업기간 : 2016. 8. ~ 11.

□ 사업대상 : 고구려 안악 3호 벽화고분 모형

□ 사업내용 : 고구려 안악 3호 모형 경량화 및 판넬 제작을 통한  전시․보관 효율성 도모

□ 계약방법 : 소액 수의계약

□ 소요예산 : 14,900,000(일천사백구십만원)

Ⅱ		추진경위

□ 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 기증 접수          : 2015. 03. 30.

□ 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 해체              : 2015. 06.

□ 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 박물관으로 운송    : 2015. 06. 30.

□ 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 경량화 계획 수립   : 2016. 08. 10.

□ 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 경량화 계약체결    : 2016. 08. 16.

□ 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 경량화 작업 진행   : 2016. 08. ~ 11.

Ⅲ		사업내용

□ 작업공정

○ 화성 작업장으로 모형 운송 ⇨ 뒷면 합판 및 각목 제거 ⇨ 뒷면 판넬 보강 ⇨ 건식세척, 표면정리(못, 낙서 제거) ⇨ 박락된 부분 접합 ⇨ 훈증소독 ⇨ 박물관으로 운송

□ 세부내용

○ 뒷면에 붙어있는 합판과 제거 가능한 불필요한 못을 제거한 후 샌딩기를 사용하여 면처리를 실시함.

○ 구조 안정화를 위해 결실부분은 목재메움재로 복원하고, 나왕 집성각재(30㎜×30㎜)를 부착하여 모형을 판넬화 함.

○ 오랜 기간 창고에 보관되면서 쌓인 먼지와 이물질을 건식세척하고, 낙서가 있는 부분은 샌드페이퍼로 제거 후 색맞춤함.

○ 그림이 찢어지거나 떨어진 부분은 밀풀을 사용하여 접합·보강함.

○ 훈증소독 한 후 화면이 손상되지 않도록 포장하여 박물관으로 운송하고, 부재별로 넘버링한 후 수장고에 보관함.

□ 작업사진

○ 경량화 작업

기존 합판과 구조목 제거	구조목 교체	건식세척
낙서제거 후 색맞춤	운송	보관모습

○ 낙서제거 처리 전 ․ 후 사진

처리 전	처리 후	처리 전	처리 후
부재번호 3-9		부재번호 4-3
부재번호 4-6		부재번호 10

Ⅳ		향후계획

□ 2016년 선사고대기획전 전시 활용           : 2016. 12. ~ 2017. 01.

붙임 : 1. 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 경량화 계획 1부.

2. 고구려 안악 3호 벽화고분 모형 용역 보고서 1부.  끝.